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1. Паспорт фонда оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины станции и узлы  обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» базовая подготовка СПО  следующими знаниями, умениями, которые формируют профессиональные компетенции, и общими компетенциями:

У1 - анализировать и проектировать схемы станций всех типов;

У2- выбирать наиболее оптимальные варианты размещения станционных
 устройств;
З1- конструкцию железнодорожного пути;

З2 - основы и принципы технологии работы всех типов станции; передовые методы в организации работы;
    ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

   ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

   ОК 03.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

   ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

   ОК 05. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности.

   ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

   ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

   ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

   ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

   ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных информационных технологий управления перевозками.

  ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.
  ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса.
  ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых документов.
  ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса.
   Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

	Результаты обучения: 
умения, знания и общие компетенции 
	Показатели оценки результата

	Форма контроля и оценивания.


	У1. Анализировать и проектировать схемы станций всех типов

ОК 1. – ОК 9.
ПК 1.1, ПК 1.3.


	- проектировать продольный профиль железнодорожного пути;
- рассчитывать элементы круговой кривой;

-строить поперечные профили земляного полотна

- рассчитывать объем земляных работ;

- определять виды искусственных сооружений на натуре;

- визуально определять элементы верхнего строения пути;

- определять расстояния между центрами стрелочных переводов и вычерчивать схемы укладки их в горловинах станций;

- определять расстояния, используя габарит приближения строений;

- вычерчивать в масштабе параллельное смещение пути;

- определять виды соединений пути визуально;

- выполнять расчеты по определению расстояний на схемах съездов и стрелочных улиц;
- определять длины путей на схемах станций;

- определять места установки предельных столбиков и светофоров на станции;

- разрабатывать конструкцию парков и горловин станций;

- выполнять координирование элементов парков и станций;

- разрабатывать технологию выполнения обгона и скрещения поездов.
	- устный опрос по темам;
- защита практических работ;

- подготовка презентаций или сообщений;

- рефератов;

- ответы на контрольные вопросы.

	У2. Выбирать оптимальные варианты расположения станционных
устройств

ОК 1. – ОК 9.

ПК 1.1, ПК 1.3.


	- выбирать оптимальную схему промежуточной станции при конкретных условиях;
- выбирать места размещения устройств для конкретных условий;

- устанавливать маршруты следования поездов и локомотивов;

- определять тип станций; определять число путей;

- разрабатывать схемы станций;

- определять тип сортировочной станции;

- вычерчивать схемы сортировочных станций в «рыбка»;

- рассчитывать надвижную часть сортировочной горки, ее высоту и мощность тормозных средств;

- рассчитывать перерабатывающую способность горки;

- рассчитывать число путей в парках;

- рассчитывать число путей пассажирских станций;

- вычерчивать схемы пассажирских станций;

- вычерчивать схемы технических устройств пассажирских станций;

- рассчитывать число путей на грузовой станции;

- вычерчивать схемы неспециализированных грузовых станций;

- разрабатывать схемы путевого развития грузовых станций;

- рассчитывать пропускную и перерабатывающую способность отдельных элементов станции;
- выбирать оптимальную схему узла по конкретным условиям и доказывать их преимущества;

- вычерчивать путепроводные развязки.
	- устный опрос по темам;

- защита практических работ;

- подготовка презентаций или сообщений;

- рефератов;

- ответы на контрольные вопросы.

	З1. Знать конструкцию железнодорожного пути;
ОК 1. – ОК 9.

ПК 1.1, ПК 1.3.


	- понятие о трассе, категории новых линий; план и профиль железнодорожной линии;

- понятие о геодезических инструментах

- виды поперечных профилей и конструктивные элементы земляного полотна;

- грунты, водосборные, водоотводные и дренажные сооружения;

- деформации и разрушения земляного полотна

- назначение и виды искусственных сооружений на перегонах и станциях;

- назначение элементов верхнего строения пути (рельсы, рельсовые стыки и скрепления, рельсовые опоры);

- типы верхнего строения пути;

- устройство рельсовой колеи в прямых и кривых участках пути;

- назначение и разновидности стрелочных переводов, область их применения;

- устройство и геометрические элементы стрелочного перевода;

- взаиморасположение стрелочных переводов в горловинах станций;

- классификацию, устройство и техническое оснащение переездов;

-путевые заграждения;

- структуру управления путевым хозяйством;

- виды и организацию путевых работ;

- виды габаритов;

- междупутья;

- параллельное смещение пути;

- виды соединений путей;

- расчеты конечного соединения путей, съездов и стрелочных улиц;

- глухие пересечения, совмещение и сплетение путей;

- виды и назначения путей, расположение их плане и профиле;

- предельные столбики и светофоры, места их установки;

- длины путей; конструирование горловин парков и станций;

- схемы основных типов разъездов и обгонных пунктов.
	- устный опрос по темам;

- защита практических работ;

- подготовка презентаций или сообщений;

- рефератов;

- ответы на контрольные вопросы.

	З2. Основы и принципы технологии работы всех типов станции;

ОК 1. – ОК 9.

ПК 1.1, ПК 1.3.


	- последовательность операций при скрещении и обгоне поездов;

- классификацию и организацию работы промежуточных станций;

- пассажирские и грузовые устройства;

- схемы промежуточных станций и их переустройство;

- назначение и технологию работы станции;

- комплекс устройств и их расположение на участковой станции;

- схемы участковых станций на однопутных и двухпутных линиях;

- станции стыкования участков;

- комплекс грузовых и пассажирских устройств;

- схемы грузовых дворов;

- требования к горловинам парков и параллельность маршрутов них;

- технологию работы в парках станции;

- техническое оснащение сортировочных горок;

- расчет высоты горки и мощности тормозных средств;

- порядок проектирования; конструкции горловин парков сортировочных станций;

- назначение и схемы пассажирских станций;

- вокзалы, привокзальные площади, багажные и почтовые устройства;

- расчет числа путей пассажирских станций;

 - назначение, расположение основных устройств на схемах грузовых станций;

- особенности схем грузовых станций необщего пользования;

 - основные формулы, методы повышения пропускной и перерабатывающей способности станции;

- классификацию железнодорожных узлов;

- основные устройства в узлах; типовые схемы железнодорожных узлов;

- узлы крупных городов и промышленных 
районов;

- развитие узлов;

- развязки маршрутов в одном уровне;

- путепроводные развязки;

- соединительные пути и обходы в узлах.
	- устный опрос по темам;

- защита практических работ;

- подготовка презентаций или сообщений;

- рефератов;

- ответы на контрольные вопросы.


3. Оценка освоения учебной дисциплины:

3.1. Формы и методы контроля.

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине станции и узлы, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины для базовой подготовки осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольной работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (защиты рефератов или презентаций).

Промежуточный контроль: по итогам текущего контроля. Итоговый контроль в форме экзамена. Студент будет допущен до экзамена, если будут выполнены и зачтены практические работы.

Экзамен проводится в письменной форме, в которой предлагается вариант (пакет) заданий, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала.

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

	Элемент учебной дисциплины
	Формы и методы контроля

	
	Текущий контроль
	Рубежный контроль
	Промежуточная аттестация

	
	Формы контроля
	Проверяемые ОК, У, З
	Формы контроля
	Проверяемые ОК, У, З
	Форма контроля
	Проверяемые 
ОК, У, З

	Введение
	
	
	
	
	
	

	Раздел 1. 

Путь и путевое хозяйство
	Самостоятельная работа
	
	тестирование
	У1, З1
ОК 1 – ОК 10

ПК 1.1,ПК 1.3.
	Экзамен
	У1, З1

ОК 1 – ОК 10

ПК 1.1,ПК 1.3.

	Тема 1.1. Трасса, план и профиль пути
	Устный опрос 
Практическое занятие № 1
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Тема 1.2. Земляное полотно. 
	Устный опрос 
Практическое занятие № 2
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Тема 1.3  Искусственные сооружения
	Устный опрос 

	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Тема 1.4. .Верхнее 

строение пути.
	Устный опрос 

	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	  Тема 1.5. Устройство и содержание рельсовой колеи
	
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Тема 1.6. Стрелочные переводы 
	Устный опрос 
Практическое занятие № 3
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Тема 1.7. Переезды, путевые заграждения, путевые знаки и здания 
	Устный опрос 

	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Тема 1.8. Содержание и ремонт пути
	Устный опрос 
Тематическое тестирование
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Раздел 2. Общие требования к проектированию станций
	Самостоятельная работа
	
	тестирование
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	Экзамен
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.

	Тема 2.1. . Габариты и междупутья 
	Устный опрос 

	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Тема 2.2 Соединения и пересечения путей
	Устный опрос 
Практическое занятие № 4
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Тема 2.3. Станционные пути
	Устный опрос 
Практическое занятие № 5
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Тема 2.4. Парки путей и горловины станций. Основы проектирования раздельных пунктов
	Устный опрос 
Тематическое тестирование
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Раздел 3. Промежуточные раздельные пункты  
	Самостоятельная работа
	
	тестирование
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	Экзамен
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.

	Тема 3.1. Посты, разъезды и обгонные пункты
	Устный опрос 
Практическое занятие № 6
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Тема 3.2. Промежуточные станции
	Устный опрос 
Практическое занятие № 7,8,9,10

Тематическое тестирование
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Раздел 4 Участковые станции
	Самостоятельная работа
	
	тестирование
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	Экзамен
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.

	Тема 4.1. Назначение, работа и комплекс устройств участковой станции
	Устный опрос 

	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Тема 4.2 Схемы участковых станций
	Устный опрос 

	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Тема 4.3. Путевые устройства для грузового движения
	Устный опрос 
Практическое занятие № 11
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Тема 4.4. Технические устройства на участковых
	Устный опрос 

	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Тема 4.5. Проектирование и развитие участковых станций
	Устный опрос 

	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Раздел 5. Сортировочные станции
	Самостоятельная работа
	
	тестирование
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	Экзамен
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.

	Тема 5.1. Назначение, классификация, работа, 
размещение на сети и схемы сортировочных станций
	Устный опрос 

	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Тема 5.2. Сортировочные устройства
	Устный опрос 
Практическое занятие № 12
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Тема 5.3.

 Проектирование сортировочных 

станций и их развитие
	Устный опрос 
Тематическое тестирование
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Раздел 6. Пассажирские и технические станции
	Самостоятельная работа
	
	тестирование
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	Экзамен
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.

	  Тема 6.1. Пассажирских станций
	Устный опрос 

	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Тема 6.2. Технические пассажирские станции
	Устный опрос 
Тематическое тестирование
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Раздел 7. Грузовые станции
	Самостоятельная работа
	
	тестирование
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	Экзамен
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.

	Тема 7.1. Неспециализированные грузовые станции
	Устный опрос 

	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Тема 7.2. Специализированные грузовые станции
	Устный опрос 
Тематическое тестирование
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	 Раздел 8. Пропускная и перерабатывающая способность станции
	Самостоятельная работа
	
	тестирование
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	Экзамен
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.

	Тема 8.1 Пропускная и перерабатывающая способность станций
	Устный опрос 
Практическое занятие № 13

Тематическое тестирование
	У1, З1

ОК 1 – ОК 10

ПК 1.1,ПК 1.3..
	
	
	
	

	Раздел 9. Железнодорожные станции и узлы
	Самостоятельная работа
	
	тестирование
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	Экзамен
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.

	Тема 9.1. Назначение и классификация железнодорожных узлов
	Устный опрос 

	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Тема 9.2. Схемы узлов и их развитие
	Устный опрос 

	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	

	Тема 9.3. Развязки, соединительные пути и обходы
	Устный опрос 
Тематическое тестирование
	У1, З1

ОК 1 – ОК 09
ПК 1.1,ПК 1.3.
	
	
	
	


3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины
3.2.1. Типовые задания для оценки знаний раздела 1. Путь и путевое хозяйство
1) Задания в тестовой форме
Часть А
	
	Вариант №1
	

	№
	Вопросы / варианты ответов
	Ответы

	1
	Что называется горизонталью?
	

	a
	Горизонтали — это контуры фигур, получаемых от воображаемого пересече-
	

	
	ния местности горизонтальными плоскостями, отстоящими друг от друга на
	

	
	одинаковом расстоянии (1 м, 5 м, 10 м).
	

	b
	Горизонтали — это контуры фигур, получаемых от воображаемого пересече-
	

	
	ния местности вертикальными плоскостями, отстоящими друг от друга на оди-
	

	
	наковом расстоянии (1 м, 5 м, 10 м).
	

	c
	Горизонтали — это контуры фигур, получаемых от воображаемого пересече-
	

	
	ния местности наклонными плоскостями, отстоящими друг от друга на 
одинаковом расстоянии (1 м, 5 м, 10 м).
	

	2
	Какой должна быть минимальная ширина обочины земляного полотна?
	

	a
	Минимальная ширина обочины — 0,5 м.
	

	b
	Минимальная ширина обочины — 1,0 м.
	

	c
	Минимальная ширина обочины — 1,5 м.
	

	3
	Как подразделяются мосты по длине?
	

	a
	Большие свыше 75 м, средние от 50 до 75 м и малые до 50 м.
	

	b
	Большие свыше 100 м, средние от 25 до 100 м и малые до 25 м.
	

	c
	Большие свыше 150 м, средние от 50 до 150 м и малые до 50 м.
	

	4
	Какие шпалы по форме поперечного сечения считаются обрезными?
	

	a
	Пропилены четыре стороны.
	

	b
	Пропилены три стороны.
	

	c
	Пропилены две противоположные стороны.
	

	5
	Какое количество переводных брусьев используется в стрелочном переводе
	

	
	марки 1/9?
	

	a
	135 штук.
	

	b
	75 – 80 штук.
	

	c
	63 – 68 штук.
	

	6
	Что называется конечным соединением?
	

	a
	Раздвижка путей с параллельным смещением одного из них.
	

	b
	Соединение двух параллельных путей с помощью стрелочного перевода.
	

	c
	Путь, ограниченный двумя стрелочными переводами, соединяющий два параллельных или непараллельных пути друг с другом.
	

	
	
	

	7
	Какие станционные пути называются погрузочно - выгрузочными?
	

	a
	Являющиеся непосредственным продолжением путей перегона.
	

	b
	Служащие для приема, стоянки и отправления поездов.
	

	c
	Служащие для постановки вагонов под погрузку или выгрузку.
	

	Часть В.
	

	Дайте понятие плана местности в горизонталях.
	


Часть С.
Определить проектные уклоны по заданной длине элементов профиля и красным отметкам концов их (см. рис. 1). Рассчитать проектный профиль земляного полотна.
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Рис. 1

Критерии оценки предусматривают использование накопительной системы оценивания:

Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Максимальное количество баллов

	А
	7

	В
	5

	С
	10

	Итого баллов
	22

	
	

	Критерии оценок

	Количество набранных баллов
	Оценка

	
	

	22 - 20
	5

	
	

	20 - 16
	4

	
	

	16 - 12
	3

	
	

	Менее 12 баллов
	перезачёт

	
	


Литература для обучающихся:
Бройтман Э.З. Железнодорожные станции и узлы: учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта / Э.З. Бройтман. – М.: Маршрут, 2014. – 372 с.

Эталон ответов
Часть А
Вариант №1
	№
	Вопросы / варианты ответов
	Ответы

	1
	Что называется горизонталью?
	а

	a
	Горизонтали — это контуры фигур, получаемых от воображаемого пересеч ния местности горизонтальными плоскостями, отстоящими друг
	

	
	от друга на одинаковом расстоянии (1 м, 5 м, 10 м).
	

	
	
	

	b
	Горизонтали — это контуры фигур, получаемых от воображаемого пересече-

ния местности вертикальными плоскостями, отстоящими друг от друга на оди-

наковом расстоянии (1 м, 5 м, 10 м).
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	c
	Горизонтали — это контуры фигур, получаемых от воображаемого пересече-
	

	
	ния местности наклонными плоскостями, отстоящими друг от друга на одина-
	

	
	ковом расстоянии (1 м, 5 м, 10 м).
	

	2
	Какой должна быть минимальная ширина обочины земляного полотна?
	а

	a
	Минимальная ширина обочины — 0,5 м.
	

	b
	Минимальная ширина обочины — 1,0 м.
	

	c
	Минимальная ширина обочины — 1,5 м.
	

	3
	Как подразделяются мосты по длине?
	      b

	a
	Большие свыше 75 м, средние от 50 до 75 м и малые до 50 м.
	

	b
	Большие свыше 100 м, средние от 25 до 100 м и малые до 25 м.
	

	c
	Большие свыше 150 м, средние от 50 до 150 м и малые до 50 м.
	

	4
	Какие шпалы по форме поперечного сечения считаются обрезными?
	     a

	a
	Пропилены четыре стороны.
	

	b
	Пропилены три стороны.
	

	c
	Пропилены две противоположные стороны.
	

	5
	Какое количество переводных брусьев используется в стрелочном переводе
	c

	
	марки 1/9?
	

	a
	135 штук.
	

	b
	75 – 80 штук.
	

	c
	63 – 68 штук.
	

	6
	Что называется конечным соединением?
	b

	a
	Раздвижка путей с параллельным смещением одного из них.
	

	b
	Соединение двух параллельных путей с помощью стрелочного перевода.
	

	c
	Путь, ограниченный двумя стрелочными переводами, соединяющий два параллельных или непараллельных пути друг с другом.
	

	
	
	

	7
	Какие станционные пути называются погрузо-выгрузочными?
	с

	a
	Являющиеся непосредственным продолжением путей перегона.
	

	b
	Служащие для приема, стоянки и отправления поездов.
	

	c
	Служащие для постановки вагонов под погрузку или выгрузку.
	


Часть В.
План местности в горизонталях. Для того чтобы разместить наиболее рационально вновь строящиеся сооружения или устройства ( мосты, здания, станции и т.д.), необходимо иметь изображение местности на чертеже. Для этого делают на местности измерения и составляют ее план со всеми необходимыми данными.

Рельеф местности на планах изображают особыми линиями, которые называют горизонталями. Горизонтали — это контуры фигур, получаемых от воображаемого пересечения местности горизонтальными плоскостями, отстоящими друг от друга на одинаковом расстоянии (1 м, 5 м, 10 м). Для построения горизонталей соединяют точки с одинаковыми отметками.

Отметкой называется расстояние по высоте от какого-либо уровня до точки местности. Отметки различают абсолютные и относительные. Абсолютные — измеренные от уровня Балтийского моря, который считают неизменным. На практике часто пользуются относительными отметками. Относительные отметки — это расстояния по высоте, измеренные от условного уровня до точек местности. Условный уровень фиксируется неизменными точками — реперами (металлическими марками на фундаментах зданий, опорах мостов и др.).

План местности в горизонталях дает полное представление о рельефе местности и позволяет выбрать наиболее рациональное расположение железнодорожной линии, станции, путепроводной развязки. Планы в горизонталях составляют в масштабе 1:10 000, 1:5000, 1:2000, 1:1000.

Часть С.
Определить проектные уклоны по заданной длине элементов профиля и красным отметкам концов их (см. рис. 1). Рассчитать проектный профиль земляного полотна.
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Рис. 1

Решение:
Расчет проектных уклонов производится по формуле: i = h / l, ‰ (тысячные)
где h - разность отметок точек перелома профиля, м;
l - расстояние между смежными точками перелома профиля (проектное).
Х1 = (26,0 – 24,8)/600 =1,2/600 = 0,002 = 2‰;
Х2 = (26,8 – 24,8)/500 = 2/500 = 0,004 = 4‰;
Х3 = (28,6 – 26,8)/600 = 1,8/600 = 0,003 = 3‰.
Практическая работа №1

Тема: Расчет и построение нормального продольного профиля железнодорожного пути.


Цель работы: Научиться рассчитывать и строить по заданному плану местности в горизонталях нормальный продольный профиль железнодорожного пути.

Порядок выполнения работы:

1. Дать определение нормального продольного профиля и руководящего уклона.

2. Вычертить план местности в горизонталях на миллиметровке. 

3. Определить отметки земли (черные отметки) по пикетам и плюсовым точкам.

4. Определить отметки проектной бровки земляного полона (красные отметки) по концам элементам продольного профиля, по пикетам и плюсовым точкам.

5. Построить разрез земляной поверхности по продольной оси железнодорожного пути и продольный профиль земляного полотна.

6. Произвести расчёт рабочих отметок и нанести их на нормальный профиль железнодорожного пути.

Практическая работа №2

Тема: Построение поперечного профиля земляного полотна.

Цель работы: Научиться рассчитывать и строить поперченный профиль земляного полотна.

Порядок выполнения работы:

1. Дать определение поперечного профиля земляного полотна.
2. Дать определение основным конструктивным.
3. Построить поперечный профиль насыпи.
Практическая работа № 3

Тема: Определение расстояний между центрами стрелочных переводов.

Цель работы: Научиться определять расстояние между центрами двух смежных стрелочных переводов при различной взаимной укладке.

Порядок выполнения работы:

1. На основе исходных данных выбранного варианта задания определить расстояние между центрами стрелочных переводов:

- при встречной укладке по разные стороны от основного пути;

- при встречной укладке по одну сторону от основного пути;

- при попутной укладке по разные стороны от основного пути;

- при попутной укладке по одну сторону от основного пути;

 - при укладке торцами крестовин.

Расстояния между центрами стрелочных переводов определяется по табл. 3.2.

Угол крестовины, т.е. направление оси бокового пути, определяют исходя из марки крестовины. Например, для перевода 1/9 по оси прямого пути от центра перевода откладывают  расстояние, равное знаменателю марки крестовины (9см), и перпендикулярно оси пути – расстояние, равное 1см

2. Вычертить укладку в масштабе 1:1000 для каждой из схем укладки. 
Самостоятельная работа № 1 (5 часов)

Тема 1.1 Трасса, план и профиль пути

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу;

- научить рассчитывать и строить профиль железнодорожного пути. 
Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы;

- составить конспект по теме: Геодезические инструменты;

- составить конспект по теме: Категории линий;

- подготовиться к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя; 

- оформление отчетов по практическим занятиям;

- подготовиться к защите практической работы.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: План местности в горизонталях. Общие сведения о геодезических работах и инструментах. Трасса и план жд линий. Категории линий. Нормальный и сокращенный продольный профиль пути.

Самостоятельная работа № 2 (4 часов)

Тема 1.2 Земляное полотно

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу;

- научить строить поперечный профиль земляного полотна. 

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы;

- составить конспект или презентацию по темам: Водоотводные сооружения; 

Деформация, укрепление и защита земляного полотна.

- подготовиться к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя; 

- оформление отчетов по практическим занятиям;

- подготовиться к защите практической работы.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Земляное полотно. Грунты. Конструктивные элементы земляного полотна.  Виды поперечных профилей. Поперечные профили насыпей и выемок. Поперечные профили на станциях и перегонах. Водоотводные, водосборные и дренажные устройства. Укрепление и защита земляного полотна. Деформация и разрушения земляного полотна и меры их предотвращения.

Самостоятельная работа № 3 (1 час)

Тема 1.3 Искусственные сооружения

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу;

- научить определять вид искусственного сооружения. 

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы;

- составить реферат.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Назначение и виды искусственных сооружений. Основные сведения об устройстве мостов, тоннелей, подпорных стен и других сооружений.

Самостоятельная работа № 4 (3 часа)

Тема 1.4 Верхнее строение пути

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу.

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Назначение и составные элементы верхнего строение пути. Рельсы. Рельсовые опоры. Балластный слой. Противоугонные устройства. Типы верхнего строения пути. Бесстыковой путь.

Самостоятельная работа № 5 (1 час)

Тема 1.5 Устройство и содержание рельсовой колеи.

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу. 

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Взаимодействие пути и подвижного состава. Особенности устройства ходовых частей подвижного состава. Условия прохождения подвижного состава по рельсовому пути. Нормальная ширина колеи и ее уширение в кривых. Расположение рельсовых нитей по уровню.

Самостоятельная работа № 6 (5 часов)

Тема 1.6 Стрелочные переводы

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу;

- научить изображать стрелочные переводы;

- научить определять расстояния между центрами смежных стрелочных переводов и величины прямых вставок при различном взаимном их расположении в горловинах станции. 

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.

- подготовиться к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя; 

- оформление отчетов по практическим занятиям;

- подготовиться к защите практической работы.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Назначение и разновидности стрелочных переводов. Область применения стрелочных переводов. Основные части обыкновенного стрелочного перевода и их устройства. Геометрические элементы стрелочного перевода. Взаимное расположение стрелочных переводов в горловинах станций.

Самостоятельная работа № 7 (2 часа)

Тема 1.7 Переезды, путевые заграждения, путевые знаки и здания

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу.

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы;

- подготовить презентацию по темам: Классификация и оборудование переездов. Путевые заграждения, знаки и здания.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: Назначение, классификация, устройство и оборудование переездов. Путевые заграждения, знаки и здания.

Самостоятельная работа № 8 (4 часов)

Тема 1.8 Содержание и ремонт пути 

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу.

 Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы;

- подготовить сообщения по темам: Понятие о капитальном, среднем, подъемочном ремонте пути. Текущее содержание пути. Обеспечение безопасности движения поездов и личной безопасности работников при производстве путевых работ.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Структура управления путевым хозяйством. Виды путевых работ и основные принципы организации. Путевые машины и механизмы. Текущее содержание пути.

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний раздела 2. Общие требования к проектированию станций.

Практическая работа №4

Тема: Расчет и вычерчивание в масштабе: конечного соединения , съезда и стрелочной улицы.

Цель работы: Практически научиться рассчитывать конечные соединения, съезды и стрелочные улицы.

Порядок выполнения работы:

1. Дать определение конечному соединению, произвести расчет и вычертить в масштабе 1:1000.
2. Дать определение съезду, произвести расчет и вычертить в масштабе 1:1000.

3. Дать определение стрелочной улице, рассчитать её длину и вычертить в масштабе 1:2000.

Практическая работа №5

Тема: Определение расстояний до предельных столбиков и сигналов, полной и полезной длины путей.

Цель работы: Научиться пользоваться таблицами для определения расстояний от центра стрелочного перевода до предельных столбиков входных и выходных сигналов.

Порядок выполнения работы:

1. Вычертить схему промежуточной станции.

2. Проставить предельные столбики, входные и выходные сигналы.

3. По таблицам определить расстояние от центров стрелочных переводов до предельных столбиков и сигналов указать их на схеме.

4. Определить полезную и полную длину путей в цветных карандашах.

Самостоятельная работа № 9 (1 час)

Тема 2.1 Габариты и междупутья

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу;

- научить определять по габариту «С» расстояния до основных сооружений. 

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Виды габаритов и их назначение. Междупутья. Параллельное смещение путей.

Самостоятельная работа № 10 (4 часа)

Тема 2.2 Соединения и пересечения путей

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу;

- научить определять вид соединения путей по натуре;

- научить рассчитывать расстояния между ЦСП на стрелочных улицах, съездах. 

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы;

- подготовиться к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя; 

- оформление отчетов по практическим занятиям;

- подготовиться к защите практической работы.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Виды соединения путей. Расчет конечного соединения. Виды съездов и стрелочных улиц и их расчет. Глухие пересечения и сплетение путей.

Самостоятельная работа № 11 (4 часа)

Тема 2.3 Станционные пути

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу;

- научить определять место установки предельных столбиков и сигналов по таблицам. 

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы;

- подготовиться к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя; 

- оформление отчетов по практическим занятиям;

- подготовиться к защите практической работы.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Виды и назначение путей. Расположение их в плане и профиле. Предельные столбики и сигналы. Места их установки. Полная и полезная длина путей. Стандартные полезные длины приемоотправочных путей.

Самостоятельная работа № 12 (5 часов)

Тема 2.4 Парки путей и горловины станций. Основы проектирования раздельных пунктов

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу;

- научить разрабатывать конструкции парков и элементарных горловин станций;

- научить рассчитывать координаты элементов станций;

- научить использовать условные обозначения при вычерчивании схем раздельных пунктов. 

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Назначение и  виды парков. Понятие о горловинах станций.  Принцип проектирования. Обозначение парков. Нумерация путей, стрелочных переводов и сигналов. Ведомость стрелочных переводов, координирование элементов парков и станций. Ведомость путей. Общие требования к проектам раздельных пунктов. Масштабы чертежей и условные обозначения.

3.2.3. Типовые задания для оценки знаний разделов 3- 9. 
1) Задания в тестовой форме
Часть А
Вариант №1
	№
	Вопросы / варианты ответов
	Ответы

	1
	Какой раздельный пункт является путевым постом?
	

	a
	Раздельный пункт на линии, не оборудованной автоматической блокировкой, не
	

	
	имеет путевого развития.
	

	b
	Раздельный пункт на однопутных железнодорожных линиях для обеспечения не-
	

	
	обходимой пропускной способности.
	

	c
	Раздельный пункт на двухпутных линиях для обгона поездов.
	

	2
	На каком расстоянии изначально располагались участковые станции?
	

	a
	До 100 км.
	

	b
	100—130 км.
	

	c
	130—150 км.
	

	3
	Какие односторонние сортировочные станциями являются лучшими?
	

	a
	с последовательным расположением парков
	

	b
	с комбинированным расположением парков
	

	c
	с параллельным расположением парков
	

	4
	Какой показатель считается «Наличной пропускной способностью»?
	

	a
	Наибольшее число грузовых поездов (при заданном числе пассажирских), которое

может быть пропущено станцией в течение суток
	

	
	
	

	b
	Количество поездов, которые должна обслужить станция за расчетный период
	

	c
	Число грузовых вагонов (или поездов), которое может быть переработано станцией

за сутки
	

	
	
	

	5
	Какой тип станций применяется при строительстве новых пассажирских

станций?
	

	
	
	

	a
	Тупикового типа
	

	b
	Комбинированного типа
	

	c
	Со сквозными приемоотправочными путями
	

	6
	Какие грузовые станции считаются грузовыми станциями общего 
пользования?
	

	
	
	

	a
	Станции, где грузовые операции выполняются на грузовых районах не 
принадлежащих ОАО «РЖД».
	

	
	
	

	b
	Станции, где грузовые операции выполняются на грузовых районах 
принадлежащих ОАО «РЖД».
	

	
	
	

	c
	Грузовые станции обслуживающие подъездные пути.
	

	7
	Где образуются железнодорожные узлы?
	

	a
	На стыке железнодорожных линий разной колеи.
	

	b
	В месте, где устраиваются железнодорожные паромные переправы.
	

	c
	В месте пересечения или слияния нескольких железнодорожных линий.
	


Часть В.
Что включает в себя пассажирское хозяйство промежуточных станций.
Часть С.
[image: image1.emf]
Рис. 1 Схема для расчета координат

На основании исходных данных (У Iгп = 0 м.), по рис. 1 выполните расчет координат по оси

У: Уцп 9; Уцп 11; Уцп 5; Уцп 3; Уцп 13; Уцп 15; Уцп 27; У 3п; светофоров «Ч II»; «Ч4»; «Ч5».

Критерии оценки предусматривают использование накопительной системы оценивания:

Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Максимальное количество баллов

	
	

	А
	7

	
	

	В
	5

	
	

	С
	10

	
	

	Итого баллов
	22

	
	

	Критерии
	оценок

	
	

	Количество набранных баллов
	Оценка

	
	

	22 - 20
	5

	
	

	20 - 16
	4

	
	

	16 - 12
	3

	
	

	Менее 12 баллов
	перезачёт

	
	


Литература для обучающихся:
Бройтман Э.З. Железнодорожные станции и узлы: учебник для техникумов и колледжей ж.- д. транспорта / Э.З. Бройтман. – М.: Маршрут, 2004. – 372 с.

Эталон ответов
Часть А
Вариант №1
	№
	Вопросы / варианты ответов
	Ответы

	1
	Какой раздельный пункт является путевым постом?
	a

	a
	Раздельный пункт на линии, не оборудованной автоматической блокировкой, не
имеет путевого развития.
	

	
	
	

	b
	Раздельный пункт на однопутных железнодорожных линиях для обеспечения не-

обходимой пропускной способности.
	

	
	
	

	
	
	

	c
	Раздельный пункт на двухпутных линиях для обгона поездов.
	

	2
	На каком расстоянии изначально располагались участковые станции?
	b

	a
	До 100 км.
	

	b
	100—130 км.
	

	c
	130—150 км.
	

	3
	Какие односторонние сортировочные станциями являются лучшими?
	a

	a
	с последовательным расположением парков
	

	b
	с комбинированным расположением парков
	

	c
	с параллельным расположением парков
	

	4
	Какой показатель считается «Наличной пропускной способностью» ?
	a

	a
	Наибольшее число грузовых поездов (при заданном числе пассажирских), которое
	

	
	может быть пропущено станцией в течение суток
	

	b
	Количество поездов, которые должна обслужить станция за расчетный период
	

	c
	Число грузовых вагонов (или поездов), которое может быть переработано станцией

за сутки
	

	
	
	

	5
	Какой тип станций применяется при строительстве новых пассажирских
	c

	
	станций?
	

	a
	Тупикового типа
	

	b
	Комбинированного типа
	

	c
	Со сквозными приемо-отправочными путями
	

	6
	Какие грузовые станции считаются грузовыми станциями общего пользова-

ния?
	b

	a
	Станции, где грузовые операции выполняются на грузовых районах не принадле-
	

	
	жащих ОАО «РЖД».
	

	b
	Станции, где грузовые операции выполняются на грузовых районах принадлежа-
щих ОАО «РЖД».
	

	
	
	

	c
	Грузовые станции обслуживающие подъездные пути.
	

	7
	Где образуются железнодорожные узлы?
	c

	a
	На стыке железнодорожных линий разной колеи.
	

	b
	В месте, где устраиваются железнодорожные паромные переправы.
	

	c
	В месте пересечения или слияния нескольких железнодорожных линий.
	


Часть В.
Пассажирское хозяйство промежуточных станций
Устройства для обслуживания пассажиров включают в себя: пассажирское здание, платформы и переходы. Пассажирские здания могут объединяться (или блокироваться) со служебно-техническими, вспомогательными и другими зданиями станции (поста электрической централизации, товарной конторой и др.). Помещение дежурного по станции располагается так, чтобы из него были хорошо видны пути, и имелся независимый выход на платформу. Пассажирское здание размещается на расстоянии не ближе 20 м от оси главного пути, а на линиях, где обращаются по-езда со скоростями более 140 км/ч, — не менее 25 м, но не более 50 м, чтобы обеспечивалась воз-можность укладки путей в сторону пассажирского здания.

Пассажирские платформы устраиваются в основном низкими высотой 200 мм над головкой рельса. Длина пассажирских платформ должна соответствовать наибольшей длине обращающихся пассажирских поездов, при этом должна обеспечиваться возможность удлинения платформ до 650—850 м, а платформ, обслуживающих только пригородное движение— до 500 м.

Для прохода пассажиров из пассажирского здания на низкие промежуточные платформы и перевозки багажа устраивают переходы в уровне головки рельса. Ширина перехода в уровне головки рельса должна быть не менее 3 м, а при выполнении багажных и почтовых операций не менее 4 м. Если на промежуточных станциях доступ пассажиров с платформ в населенный пункт преграждается железнодорожными путями с интенсивностью 50 и более пар в сутки , а также на линиях, где предусматривается движение пассажирских поездов со скоростями более 120 км/ч предусматривается переход в разных уровнях. При выборе типа перехода предпочтение отдается тоннелям. Пешеходные мосты в районах с продолжительной и холодной зимой следует устраивать крытыми.

Часть С
[image: image2.emf]
Рис. 1 Схема для расчета координат

На основании исходных данных (У Iгп = 0 м.), по рис. 1 выполните расчет координат по оси

У: Уцп 9; Уцп 11; Уцп 5; Уцп 3; Уцп 13; Уцп 15; Уцп 27; У 3п; светофоров «Ч II»; «Ч4»; «Ч5».

Решение:
Исходя из того, что за ось Х принята ордината первого главного пути, все элементы, расположенные выше него будут иметь значение «+», а расположенные ниже «-».
Так, как ширина междупутья 1-3; 1-2; 4-5 равна 5,3 м, ширина междупутья 2-4 равна 7,49, то У 3-го пути = 5,3; У 2-го пути = -5,3; У 4-го пути = -5,3 -7,49 = -12,79; У 5-го пути = -12,79 – 5,3= - 18,09м.
Так, как стрелочные переводы № № 9,11 расположены на 1-ом пути, следовательно У цп9 = У цп11 = 0.
Так, как стрелочные переводы № № 3,5 расположены на 2-ом пути, следовательно
У цп3 = У цп5 = – 5,3
Так, как стрелочные переводы № № 13,15 расположены на 4-ом пути, следовательно
У цп13 = У цп15 = - 12,79.
Так, как стрелочный перевод № 27 расположен на 5-ом пути, следовательно У цп27 = -
18,09
Светофоры устанавливаются в междупутье, где ширина составляет 5,2 м. значит све-тофор Ч2 располагается в междупутье 2-4 на расстоянии 2,6 м. от оси 2-го пути, светофор Ч4 располагается в междупутье 4-5 на расстоянии 2,6 м. от оси 4-го пути, светофор Ч5 располага-ется в междупутье 5-7 на расстоянии 2,6 м. от оси 5-го пути, следовательно,
· Ч2 = У2п – 2,6 = -5,3-2,6 = -7,9 м.; У Ч4 = У4п – 2,6 = -12,79-2,6 = -15,39 м.;
· Ч5 = У 5п – 2,6 = -18,09 – 2,6 = - 20,69м.
4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине Предметом оценки являются умения и знания.

Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов: Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки обучающихся. Пакет содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала:

часть 1-10 заданий с выбором ответа (задания закрытого типа)

часть 2-2 задания с кратким ответом (задания открытого типа)

часть 3-1 задание с развернутым ответом (задания открытого типа)

Расшифровка каждой части

· части А к каждому вопросу прилагается 3-4 варианта ответов, из которых следует выбрать один правильный. Верное выполнение задания, т.е. заданий с выбором одного ответа, оценивается 1 баллом. Задание с выбором ответа считается выполненным, если студентом указан правильный ответ. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два ответа или более, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует) считается невыполненным. Студент получает 0 баллов.

· части В студентам надо дать ответ самостоятельно кратким изложением. Правильный ответ оценивается в 5 баллов. При этом правильный неполный ответ оценивается в 2 балла, в случае неправильного ответа или при его отсутствии ставится 0 баллов.

· части С студент должен решить задачу. Задание на соответствие оценивается в 10 баллов. Если задача решена правильно студент получает 10 баллов, если решение выполнено в неполном объёме, то выставляется 2 балла, во всех остальных случаях 0 баллов.

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной системы оценивания:

Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Максимальное количество баллов

	
	

	А
	10

	
	

	В
	10

	
	

	С
	10

	
	

	Итого баллов
	30

	
	

	Критерии оценок

	
	

	Количество набранных баллов
	Оценка

	
	

	26 - 30
	5

	
	

	20 - 25
	4

	
	

	14 - 19
	3

	
	

	Менее 14 баллов
	перезачёт

	
	


Практическая работа №6

Тема: Расчет координат элементов обгонного пункта.

Цель: Практически ознакомиться с методикой расчета координат обгонного пункта.

Порядок выполнения работы:

1. Вычертить немасштабную схему обгонного пункта.

2. Нанести на схему нумерацию путей, СП, ПС, входные и выходные сигналы.

3. Рассчитать и нанести на схему все расстояния между элементами.

4. Составить ведомость путей.

5. Составить ведомость стрелочных переводов.

6. Описать порядок работы обгонного пункта.

Практическая работа №7

Тема: Разработка схемы промежуточной станции.

Цель работы: Ознакомиться с методикой планирования маневровой работы на промежуточных станциях.

Порядок выполнения работы:

1. Вычертить схему промежуточной станции указав на ней нумерацию СП, тип рельсов, ширину междупутья. Расставить выходные и входные сигналы и расстояния между этими элементами.

2. Составить план маневровой работы со сборным поездом для четного и нечетного направления.

Практическая работа №8

Тема: Координирование элементов промежуточной станции.

Цель работы: Научиться определять расстояние от осей первого главного пути до отдельных элементов.

Практическая работа№9

Тема: Вычерчивание в масштабе 1:2000 промежуточной станции. Составление ведомости путей.

Цель работы: Научиться вычерчивать схемы раздельных пунктов в масштабе и определять полную и полезную длину путей.

Порядок выполнения работы:

1. Вычертить схему промежуточной станции 1:2000.
2. Рассчитать полезную длину путей.
3. Рассчитать полную длину путей.
4. Составить ведомость путей.
5. Составить ведомость стрелочных  переводов.
Практическая работа №10

Тема: Определение объема работы и стоимости сооружений промежуточной станции.

Цель работы: Ознакомиться с методикой расчёта строительной стоимости сооружений раздельного пункта.

Порядок выполнения работы:

1. Определить объем земляных работ для заданного типа станции.

2. Составить ведомость строительной стоимости станции по округлённым показателям.

Практическая работа №11

Тема: Расчет потребного числа ПО путей и вытяжных путей. Разработка горловины участковой станции. 

Цель работы: Ознакомиться с методикой расчета ПО и вытяжных путей на участковой станции.

Порядок выполнения работы:

1. Задача №1. Произвести расчет потребного число ПО путей.
2. Задача №2. Произвести расчет потребного числа вытяжных путей.
3. Задача №3. Вычертить схему участковой станции по исходным данным приведенным в таблице 13 и показать на ней цветными карандашами маршруты, параллельные заданному. Дать краткое описание к каждому маршруту.
Практическая работа №12

Тема: Расчет высоты горки и мощности тормозных средств.

Цель работы: Научиться аналитическим способом рассчитывать высоту горки, а так же ознакомиться с тормозными средствами, применяемыми на горке.

Порядок выполнения работы:

1. Дать характеристику тормозных средств, указать размещение и виды вагонозамедлителей.

2. Рассчитать высоту горки.

Практическая работа №13

Тема: Решение задач на расчет пропускной и перерабатывающей способности станции.

Цель работы: Научиться рассчитывать пропускную способность приемо-отправочных путей и горловин станций, перерабатывающую способность сортировочных и грузовых устройств.

Порядок выполнения работы:

1. Дать определение пропускной способности станции.

2. Дать определение перерабатывающей способности станции.

3. Задача №1. Определить пропускную способность ПО путей.

4. Задача №2. Определить пропускную способность горловины станции.

5. Задача №3. Определить перерабатывающую способность сортировочной горки.

6. Задача №4. Определить перерабатывающую способность грузового склада.

Самостоятельная работа № 13 (4 часа)

Тема 3.1  Посты, разъезды и раздельные пункты

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу;

- научить организовывать скрещение и обгон поездов;

- научить разрабатывать план обгонного пункта. 

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы;

- подготовиться к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя; 

- оформление отчетов по практическим занятиям;

- подготовиться к защите практической работы.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Путевые и вспомогательные посты. Разъезды. Обгонные пункты.

Самостоятельная работа № 14 (17 часов)

Тема 3.2 Промежуточные станции

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу;

- научить выбирать оптимальную типовую схему станции для конкретных условий.

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы;

- подготовиться к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя;

- оформление отчетов по практическим занятиям;

- подготовка к их защите.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Устройство и организация работы. Операции, выполняемые на промежуточных станциях. Схемы промежуточных станций различных типов на однопутных и двухпутных линиях. Условия применения схем. Особенности схем промежуточных станций на линиях высокоскоростного движения. Схемы опорных промежуточных станций (с большим объемом грузовой работы), их роль в концентрации средств механизации и специализации погрузочно-выгрузочных мест для определенного рода груза. Схемы промежуточных станций многопутных линий. Пассажирские, грузовые и прочие устройства на станциях. Примыкание подъездных путей к промежуточной станции. Переустройство промежуточных станций по различным причинам.

Самостоятельная работа № 15 (1 час)

Тема 4.1 Назначение, работа и комплекс устройств участковой станции

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу;

- научить выбирать места размещения устройств для конкретных условий.

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Назначение участковых станций, их размещение на сети. Классификации. Комплекс устройств и их расположение на станции. Технология работы.

Самостоятельная работа № 16 (2 часа)

Тема 4.2 Схемы участковых станций

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу;

- научить устанавливать маршруты следования поездов и локомотивов;

- научить определять тип станции;

- научить сравнивать схемы станций по эксплуатационным признакам.

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Схемы участковых станций поперечного, продольного и полупродольного типов и с последовательным расположением устройств для пассажирского и грузового движения. Их сравнительная характеристика. Станции стыкования с разными системами тока. Узловые участковые станции.

Самостоятельная работа № 16 (5 часов)

Тема 4.3  Путевые устройства для грузового движения

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу;

- научить определять число путей по заданному объему работы.

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы;

- подготовиться к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя;

- оформление отчетов по практическим занятиям;

- подготовка к их защите.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Приемоотправочные пути и расчет их количества. Ходовые пути. Сортировочные и вытяжные пути и определение их количества.

Самостоятельная работа № 17 (3 часа)

Тема 4.4 Технические устройства на участковых станциях

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу;

- научить правильно выбрать место расположение устройств на схеме станции в конкретных условиях.

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

    Грузовые устройства, их расположение, схемы грузовых районов. 

    Комплекс пассажирских устройств на участковых станциях. Пути для пассажирского движения. Пассажирские здания, платформы и переходы. Привокзальные площади. 

    Планировка территории локомотивного хозяйства. Путевое развитие депо. Пути для стоянки пожарного и восстановительного поезда.

    Виды устройств вагонного хозяйства и их размещение на станции. Путевое развитие вагонного депо.

    Назначение и размещение устройств СЦБ и связи, устройств электроснабжения, освещения, хозяйства дистанции пути, материальных складов. Водоснабжение. 

Самостоятельная работа № 18 (1 час)

Тема 4.5 Проектирование и развитие участковых станций

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу;

- научить проектировать горловины;

- научить решать вопросы по развитию и переустройству станций.

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Основы проектирования станций. Проектирование парков и горловин. Переустройство участковых станций.

Самостоятельная работа № 19 (5 часов)

Тема 5.1 Назначение, работа, размещение на сети и схемы сортировочных станций

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу;

- научить по схеме станции устанавливать маршруты следования поездов и локомотивов, маневровых составов.

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы;

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Назначение и технология работы сортировочных станций, их классификация. Размещение на сети железных дорого. Основные устройства. Схемы односторонних и двухсторонних сортировочных станций, их сравнительная характеристика. Расположение главных путей. Промышленные и портовые сортировочные станции.

Самостоятельная работа № 20 (4 часа)

Тема 5.2 Сортировочные устройства

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу;

- научить рассчитывать высоту горки.

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы;

- подготовиться к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя;

- оформление отчетов по практическим занятиям;

- подготовка к их защите.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Виды и характеристика сортировочных устройств. Тормозные средства, применяемые при сортировке вагонов. Основы динамики скатывания вагонов с горки. Расчет надвижной части горки. Силы сопротивления, действующие на вагон при скатывании с сортировочной горки.

Самостоятельная работа № 21 (4 часа)

Тема 5.3 Проектирование сортировочных станций

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу;

- научить выбирать тип и направление сортировки;

- научить рассчитывать число путей в парке;

- научить рационально конструировать межпарковые соединения.

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

    Порядок проектирования. Выбор станции и направления сортировки. Общие условия компоновки проекта. Конструкция горловин предгорочного, сортировочного и объединенного транзитно - отправочного парка. Расчет числа путей в парках станции.

Самостоятельная работа № 22 (4 часа)

Тема 6.1 Пассажирские станции

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу;

- научить рассчитывать число путей;

- научить рационально размещать платформы, переходы, вокзалы;

- научить специализировать пути;

- устанавливать маршруты следования поездов.

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Назначение пассажирских станций и их классификация. Схема пассажирских станций, их сравнительная характеристика. Вокзалы и привокзальные площади. Пассажирские платформы и переходы. Остановочные пункты и зонные станции. Расчет числа путей.

Самостоятельная работа № 23 (3 часа)

Тема 6.2 Технические пассажирские станции

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу;

- научить рассчитывать число путей;

- научить рационально размещать техническую станцию по отношению к пассажирской.

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Назначение технических пассажирских станций и их классификация. Комплекс устройств. Схема технических пассажирских станций. Расчет числа путей. Взаимное расположение пассажирских и технических пассажирских станций.

Самостоятельная работа № 24 (3 часа)

Тема 7.1 неспециализированные грузовые станции

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу;

- научить разрабатывать схемы путевого развития;

- научит устанавливать рациональные маршруты.

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Назначение грузовых станций. Основные устройства и схемы. Расчет числа путей. Грузовые станции, обслуживающие подъездные пути. 

Самостоятельная работа № 25 (4 часа)

Тема 7.2 Специализированные грузовые станции

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу;

- научить читать схемы грузовых станций.

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы;

- подготовить презентации по теме: Специализированные грузовые станции по видам грузов.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Грузовые станции необщего пользования, угольно-рудные, нефтеналивные, промывочно-пропарочные. Пограничные и перегрузочные станции. Паромные переправы.

Самостоятельная работа № 26 (12 часов)

Тема 8.1 Пропускная и перерабатывающая способность станции

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу;

- научить рассчитывать пропускную и перерабатывающую способность отдельных элементов станции;

- научить определять наиболее загруженные стрелочные переводы в горловинах.

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы;

- подготовиться к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя;

- оформление отчетов по практическим занятиям;

- подготовка к их защите.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

     Понятие о пропускной и перерабатывающей способности станции. Данные для расчетов и методы расчета.

     Аналитический метод расчета пропускной способности приемо-отправочных путей и горловин. Графическая проверка пропускной способности станции. Понятие о расчете пропускной способности методом моделирования на ЭВМ.

     Расчет перерабатывающей способности вытяжных путей, погрузочно-выгрузочных фронтов.

Самостоятельная работа № 27 (2 часа)

Тема 9.1 Назначение  и классификация узлов

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу.

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Общие понятия. Классификация узлов. Основы технологии работы. Основные устройства.

Самостоятельная работа № 28 (3 часа)

Тема 9.2 Схемы узлов и их развитие

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу;

- научить выбирать оптимальную схему узла;

- знать ее достоинства и недостатки.

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы;

- подготовить рефераты по темам: Основные схемы железнодорожных узлов.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

    Основные схемы железнодорожных узлов: с одной станцией, треугольного, крестообразного типов, с последовательным и параллельным расположением станций, кольцевого, полукольцевого, радиального, тупикового типов.

    Железнодорожные узлы крупных городов и промышленных центров. Размещение основных устройств в узлах. Развитие узлов.

Самостоятельная работа № 29 (2 часа)

Тема 9.3 Развязки, соединительные пути и обходы

Цель работы:

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала:

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости изучения для будущей профессии;

- формирование умений использовать специальную литературу.

Задание: 

- проработать конспекты занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Общие понятия. Развязки маршрутов в одном уровне. Путепроводные развязки. Соединительные пути и обходы в узлах.

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине ОП.08 Станции и узлы
Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов: 1 семестр – д.ф.к, 2 семестр – экзамен.

Комплект экзаменационных билетов.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 1
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК 01-ОК 09., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.
Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание.

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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2. Земляное полотно и искусственные сооружения. 

3.Понятие о горловинах станций.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

Преподаватель:       Н.Г.Тарабаева

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 2
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.
Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание.

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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2. План местности в горизонталях, геодезические инструменты. 
3. Назначение и виды парков.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

Преподаватель:                                Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 3
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
4. Внимательно прочитайте задание.

5. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

6. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание.

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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2. Верхнее строение пути.


3. Нумерация путей, стрелочных переводов и сигналов.
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

Преподаватель:                                  Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 4
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
7. Внимательно прочитайте задание.

8. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

9. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание.

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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2. Бесстыковый путь. Рельсовые опоры.


3. Расчет координат элементов станций.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                 Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание.

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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2. Промежуточные рельсовые скрепления. 
3. Путевые и вспомогательные посты.
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                 Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 6
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание.

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.


[image: image8.png]



2. Балластный слой. Типы верхнего строения пути.

3. Разъезды; схемы; преимущества и недостатки.
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                  Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 7
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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2. Виды и назначения габаритов.

3. Обгонные пункты; схемы; преимущества и недостатки.
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                  Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 8
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание
1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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2. Междупутья. Устройство рельсовой колеи на прямых и кривых участках.

3. Промежуточные станции, схемы и условия применения.
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                  Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 9
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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 2. Назначение, виды и конструкции стрелочных переводов.

 3. Промежуточные станции на многопутных участка. Примыкание подъездных путей.
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 10
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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2. Неисправности стрелочных переводов.

3. Техническое оснащение промежуточных станций.
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 11
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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2.Основные геометрические элементы стрелочных переводов.

3.Опорные промежуточные станции. Преимущество промежуточных станций.
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 12
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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 2.Глухие пересечения, совмещение и сплетение путей.

 3.Участковые станции, назначение и классификация. Схемы станций.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 13
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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2. Классификация и оборудование переездов. 
3. Узловые участковые станции. 
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 14
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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2.Структура управления путевым хозяйством, основные принципы организации и классификации путевых работ.

3.Размещение пассажирских и грузовых устройств, локомотивного и вагонного хозяйства.
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 15
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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 2.Путевые машины и механизмы для ремонта пути.

 3.Пропускная и перерабатывающая способность станций Графическая проверка.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 16
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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2.Текущее содержание пути. Предотвращение заносов и размывов пути.

3.Сортирочочные станции; назначение; размещение; схемы.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 17
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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 2.Обеспечение безопасности движения поездов и личной безопасности работников при производстве путевых работ.

3.Сортировочные устройства. 

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 18
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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 2.Общие понятия о раздельных пунктах и их классификация.

 3.Проектирование участковых и сортировочных станций.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 19
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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 2. Назначение и виды станционных путей.

 3. Пассажирские станции: назначение, классификация, основные операции и устройства, схемы.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 20
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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 2.Установка предельных столбиков и сигналов.

 3. Грузовые станции. Назначение, схемы. 
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 21
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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 2. Полная и полезная длина путей.

 3. Классификация узлов. Основные схемы узлов.
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 22
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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 2. Конечные соединения, съезды.

 3. Промышленные железнодорожные узлы.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 23
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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 2. Взаимное расположение стрелочных переводов на станциях.

 3. Портовые и перегрузочные станции.
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 24
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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 2. Стрелочные улицы, их расчет и область применения.

 3. Вокзалы и привокзальные площади.
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 25
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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2. Поперечный профиль земляного полотна.

3. Станции стыкования участков с различными системами тока.
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 26
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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2. Продольный профиль пути.


     3. Сортировочная горка: ее устройство, требования, предъявляемые к ней.
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
 БИЛЕТ № 27
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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2. Рельсы, рельсовые стыки и стыковые скрепления.   
     3. Специализированные грузовые станции.
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 28
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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2. Путевые заграждения, знаки и здания.
3. Развязки подходов и обходы узлов.
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 29
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

4. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

5. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.
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2. Угон пути и противоугонные устройства.

3. Зонные станции и остановочные пункты.
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                Н.Г.Тарабаева
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в  г. АЛАТЫРЕ

	Рассмотрено цикловой 

 комиссией специальности

23.02.01

«_____»__________ 20      г.

Председатель   _______О.Н.Федорова
	экзамен по дисциплине:

ОП.08 Станции и узлы

Специальность 23.02.01

2-курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 30
	УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

__________Т.Ю.Базилевич

«_____»_______ 20     г

 


Проверяемые компетенции: ОК1-ОК9., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.1. - ПК 2.3.

Место проведения экзамена – кабинет № 403

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

6. Вы можете воспользоваться: справочной литературой, инструкционными картами выполнения практических работ, схемами

7. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание

1. Проставить входные, выходные сигналы, предельные столбики, номера стрелок, специализацию путей. Определить полную и полезную длину путей.


[image: image32.png]



2. Тормозные средства на горках. 
3. Перегрузочные станции.
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если даны полные правильные ответы на все вопросы и решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены неточности и решены задачи;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на вопросы и задачи решены с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один вопрос и не решены задачи.

 Преподаватель:                                Н.Г.Тарабаева
5. Основная и дополнительная литература

Основная литература:

1. Бройтман Э.З. «Железнодорожные станции и узлы». 2004.- 377 с.

Дополнительная литература:

1. Варфоломеев В.В., Колодий Л.П. «Устройство пути и станций». 1992.- 304 с.

2. Скалов К.Ю., Цуканов П.П «Устройство пути и станций».1983. 

3.Савченко И.Е., Земблинов С.В., Страковский И.И. «Железнодорожные станции и узлы».1980. 

4. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.
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