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Студент должен знать:
1. принцип работы мониторов на основе ЭЛТ;
1. принцип работы жидкокристаллических мониторов;
1. основные характеристики мониторов;
1. типы видеоадаптеров;
1. основные характеристики видеоадаптеров.

Основные дидактические единицы 
Мониторы на основе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ): основные принципы работы, типы ЭЛТ, конструкция, технические характеристики мониторов. Стандарты ТСО. Обзор основных моделей.
Жидкокристаллические мониторы. Принцип действия и технологии ЖК-монитора. Контроллер ЖК-экрана. Технические характеристики ЖК-мониторов. Сравнительный анализ ЖК-мониторов и мониторов на основе ЭЛТ. Обзор основных моделей. 
Плоскопанельные мониторы: плазменные дисплеи, электролюминесцентные мониторы, мониторы электростатической эмиссии, органические светодиодные мониторы. Принцип действия, основные преимущества и недостатки.
Видеоадаптеры: назначение, функции и типы. Режимы работы и характеристики видеоадаптеров, их основные компоненты и характеристики. Выбор видеоадаптера. 
Устройства захвата и ввода-вывода видеосигнала: основные компоненты и характеристики. Линейный и нелинейный монтаж: функции, средства сжатия. Интерфейс DirectX. Программное обеспечение аппаратных средств ввода-вывода видеосигнала.
Мультимедийные проекторы: принцип действия и классификация. Принципиальные схемы TFT-проекторов, полисиликоновых проекторов, D-ILA, DMD/DLP-проекторов. Их достоинства и недостатки. Принцип действия 3D-проекторов. Основные характеристики мультимедийных проекторов.

Тест 4.  « Мониторы»
 Вариант 1.
 1.	 По принципу действия мониторы для ПК принято разделять на:
А) плоскопанельные и кинескопные; 		Б)  аналоговые и цифровые;
В) растровые и векторные;		                       Г) цветные и монохромные.
2. Какие из характеристик не относятся к ЖК-мониторам:
А) размер экрана;     Б) защитный экран;  В) покрытие экрана;  
Г) разрешающая способность; 	       Д) муар.
3.	Какого предела не должна превышать потребляемая мощность для цветных мониторов:
А) 40 Вт;   	  Б) 60 Вт;   	В) 70 Вт;	Г) 90 Вт.
4.	 Ландшафтную (пейзажную) и портретную ориентацию могут иметь:
А) ЭЛТ- мониторы;	Б) ЖК-мониторы ;	 В) ЖК- экраны ноутбука.
5.	Расстояние между ближайшими отверстиями в цветоделительной маске монитора - это:
А) разрешающая способность монитора;	 Б) диагональ экрана;	
В) размер зерна экрана.
6.	От чего зависит срок службы монитора в большей мере:
A) от температуры его нагрева при работе;	
В) от количества времени работы без перерыва;
Б) от механических  воздействий;   
Г) не зависит ни от чего, а соответствует гарантийному сроку.
7.  В соответствии с нормами ТСО-99 минимальная частота регенерации  монитора должна составлять:
А) не менее 60Гц;      Б) 85 Гц;	 В) 90 Гц;       Г) 100 Гц.
8.	По принципу использования видеосигналов мониторы принято разделять на:
А) плоскопанельные и кинескопные;	 		 Б) растровые и векторные;
 В) цветные и монохромные;			 Г)  аналоговые и цифровые. 	
9.	 Какие показатели ЖК-монитров позволила улучшить технология TFT (тонкопленочный  транзистор): 
А) яркость;	 Б) цветопередача; 	В) угол зрения; 	Г) контрастность; 	Д) срок службы.
10. Для чего используется кварцевое покрытие мониторов:
А) для придания антибликовых и антистатических свойств; 
Б) для защиты от широкого диапазона излучений; 
В) для защиты от механических воздействий. 

Вариант 2.
 1.	 По способу отображения цвета мониторы для ПК принято разделять на:
А) плоскопанельные и кинескопные; 		Б)  аналоговые и цифровые;
В) растровые и векторные;				 Г) цветные и монохромные.
2. Какие из характеристик относятся к ЖК-мониторам:
А) размер экрана;     	 	Б) защитный экран;  		В) ориентация экрана;   
Г) разрешающая способность;   	Д) муар.
3.	Какого предела не должна превышать потребляемая мощность для мониторов размером 14”:
А) 40 Вт;   	  Б) 60 Вт;   	В) 70 Вт;	Г) 90 Вт.
4.	Какую ориентацию имеют ЭЛТ-мониторы:
А) портретную;	Б) пейзажную;	 В) портретную и пейзажную.
5.	Разрешающая способность монитора - это:
А) Расстояние между ближайшими отверстиями в цветоделительной маске;	
Б) число элементов изображения, которые он способен воспроизводить по горизонтали и 
вертикали;	
В) расстояние между соседними элементами люминофора одного цвета.	
6.	Монитор со встроенной акустической системой называется::
A) ноутбук;     Б) совместимый;   	В) мультимедийный;	    Г) проекционный.
7.  В соответствии с нормами ТСО-99 комфортная для работы частота регенерации монитора должна быть:
А) не менее 60Гц;      Б) 85 Гц;	 В) 90 Гц;       Г) 100 Гц.
8.	Основными недостатками плазменных дисплеев по сравнению с ЖК-мониторами 
являются: 
А) высокая потребляемая мощность;	  Б) величина поля обзора;
 В) низкая разрешающая способность;	 Г)  яркость и контрастность изображения. 	
9.	 Монохромные мониторы могут быть:
А) черно-белыми; 	Б) черно-голубыми;     В) черно-зелеными; 	Г) черно-желтыми.
10. Расстояние между соседними элементами люминофора одного цвета – это:
А) разрешение монитора;	 Б) размер диагонали экрана;   	В) шаг точки (размер зерна).


Тема программы «Устройства вывода информации на печать»

Студент должен знать:
1. принципы работы устройств вывода информации на печать;
1. основные узлы и особенности эксплуатации печатающих устройств;
1. технические характеристики печатающих устройств;

 Основные дидактические единицы
Общие характеристики устройств вывода на печать. Классификация печатающих устройств. 
Принтеры ударного типа: принцип действия, механические узлы, особенности работы, технические характеристики, правила эксплуатации. Основные современные модели.
Струйные принтеры: принципы работы, основные узлы, особенности работы, основные параметры, правила эксплуатации.  Основные современные модели.
Лазерные принтеры: принцип действия, функциональная схема, особенности работы, основные параметры. Язык управления принтером. Правила эксплуатации. Основные современные модели.
Плоттеры: назначение, принцип действия, классификация. Конструктивные особенности и основные технические характеристики плоттеров. 
Специализированные устройства печати: термические, светодиодные, сублимационные. Принцип работы, основные узлы, основные параметры.
Подключение и инсталляция печатающих устройств. Настройка параметров работы принтеров. Замена картриджей. Себестоимость печати. 

Тест 5. «Печатающие устройства»
Вариант 1. 
1. Какого вида принтеров не существует:
А) струйный; 		Б) матричный; 	В) лазерный; 	   Г) термографический.
1. В каких режимах работают все принтеры:
А) текстовый и графический; 		Б) векторный и растровый; 
В) черно-белый и цветной; 			Г) оптимальной и скоростной печати.
1. Какие принтеры создают изображение механическим давлением нам бумагу через 
красящую ленту: 
А) струйный; 	Б) матричный;   В) термический;      Г) фотоэлектронный.
1. По способу печати принтеры бывают: 
А) посимвольные;  	 Б) построчные;   	   В) полистовые;    
 Г) постраничные;   		Д) последовательные.
1. Качество печати матричных принтеров определяется:
А) количеством иголок в печатающей головке;		 Б) размером иголок;
 В) количеством сопел в печатающей головке;		Г) размером сопел.
1. В чем измеряется скорость печати принтера:
А) слов в минуту;	 		Б) символов в секунду; 	
В) страниц в минуту;		 Г) страниц в секунду.
1. Какие принтеры лучше использовать для цветной печати с качеством, близким к 
фотографическому:
А) струйные;		 Б) матричные; 	В) лазерные;		 Г) термические.
8. К недостаткам матричных принтеров относятся:
А)  засыхание чернил в соплах; 				Б)  уровень шума свыше 50 дБ;
 В)  нельзя выключать во время работы; 			Г) низкая скорость печати. 
9. От чего зависит скорость печати струйного принтера: 
А) от используемых чернил;		 	Б) от разрешения принтера; 	
В) от качества бумаги; 		  	           Г) от качества печати. 
10. По конструктивному исполнению плоттеры бывают:
А)  струйные и лазерные;			  Б) векторные и растровые; 
В) планшетные и рулонные;		 Г) перьевые электростатические.

Вариант 2. 
1. Какой из видов принтеров в большей мере используется для цветной печати:
А) струйный; 		Б) матричный; 	
В) лазерный; 	  	 	 Г) термический.
1. По способу формирования строк принтеры бывают: 
А) посимвольные;    	 	Б) построчные;   	 В) параллельные;   
Г) постраничные;  		 Д) последовательные.
1. Качество печати струйных принтеров определяется:
А) количеством иголок в печатающей головке;		 Б) размером иголок;
 В) количеством сопел в печатающей головке;		Г) размером сопел.
1. Какие принтеры лучше использовать для качественной черно-белой печати:
А) струйные;	 Б) матричные; 	В) лазерные;		 Г) термические.
1. В каких режимах работают все принтеры:
А) текстовый и графический; 		Б) векторный и растровый; 
В) черно-белый и цветной; 			Г) оптимальной и скоростной печати.
1. В каких единицах измеряется разрешение принтера:
А)	пикселях;			 Б)  пикселях на дюйм; 	
В) точках на см; 		Г) точках на дюйм.
1. К недостаткам струйных принтеров относятся:
А)  засыхание чернил в соплах; 			Б)  уровень шума свыше 50 дБ;
 В)  нельзя выключать во время работы; 		Г) низкая скорость печати. 
8. От чего зависит скорость печати лазерного принтера: 
А) от используемых чернил;		 Б) от разрешения принтера; 	
В) от качества бумаги; 			Г) от качества печати. 
9. По принципу формирования изображения плоттеры бывают:
А)  струйные и лазерные;			 Б) векторные и растровые; 
В) планшетные и рулонные;		  Г) перьевые электростатические.
10.  Какие из плоттеров относятся к векторным:
А) струйные; 			Б) перьевые;		
 В) электростатические;	  	  Г) лазерные



Эталоны ответов

Тест 4. « Мониторы»
	Вариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1 вариант
	 А
	 Б,Д
	 Г
	Б
	В 
	 А
	Б
	Г
	 А,В,Г
	А 

	2 вариант
	 Г
	А,В,Г
	 Б
	 А
	Б 
	 В
	 Г
	 А,В
	А,В,Г 
	В 



Тест 5. «Печатающие устройства»
	Вариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1 вариант
	 Г
	 А
	 Б
	А,Б,Г
	А 
	 В
	Г
	Б,Г
	 Г
	В

	2 вариант
	 А,Г
	В,Д
	 В
	 В
	А 
	 Г
	 А,В
	 Б
	Б
	Б





Критерий оценки.
Критерии оценки опроса следующие:
менее 30% - 1 балл
от 30% до 59% - 2 балла
от 60% до 70% - 3 балла
от 71% до 85% - 4 балла
 более 85% - 5 баллов

*  % = Количество правильных ответов/ общее количество вопросов

