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[bookmark: bookmark0]Программа для подготовки трактористов-машинистов широкого профиля предусматривает овладение обучающимися первоначальными навыками по пуску двигателей и вождению самоходного комбайна. Занятия по вождению самоходного комбайна проводятся в дни теоретических занятий с отрывом обучающегося от уроков на 1—2 часа. Обучение мастер проводит индивидуально с каждым обучающимся группы на специально оборудованном полигоне или на полях учебного хозяйства. Данные  рекомендации содержит разработки всех  упражнений по вождению самоходного комбайна, предусмотренных программой для индивидуальных занятий. 
       Индивидуальное вождение самоходного комбайна — начальное звено в производственном обучении будущих трактористов. Качество дальнейшего обучения, производительность труда в период работы, долговечность работы самоходного комбайна и другие показатели зависят от освоения   приемов пуска и упражнений по управлению самоходного комбайна. Это обязывает мастеров производственного обучения проводить занятия по индивидуальному обучению на высоком методическом уровне, технически грамотно, с учетом индивидуальных особенностей. Совершенствование методики обучения, сочетание обучения с производительным трудом, обучение на современных самоходных комбайнов — все это повышает уровень обучения вождению самоходного комбайна, улучшает трудовое воспитание.
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[bookmark: _GoBack]Обучение вождению самоходного комбайна.

Индивидуальные занятия по вождению самоходного комбайна являются первым этапом производственного обучения , при подготовке трактористов-машинистов. Эти занятия начинаются с первых дней обучения, когда обучающиеся не имеют еще необходимой теоретической подготовки, и  поэтому мастера производственного обучения должны поставить перед  собой  задачу — максимально повысить качество подготовки к каждому уроку, проводить занятия на высоком уровне. Если занятия по вождению машин проводятся без определенного порядка, без конкретного  плана и  задания на данный урок, они не дадут желаемого результата. Необходимо помнить, что от качества первоначального обучения  вождению  зависит успех проведения практических занятий по техническому облуживанию машинно-тракторных агрегатов,  и производственной практики. В соответствии с «Учебными планами и программами для подготовки   трактористов-машинистов, на отработку указанных заданий по запуску и вождению тракторов отводится - 18 часов
на каждого  обучающихся. Занятия проводятся индивидуально с каждым обучающимся с освобождением его от теоретических занятий.
Согласно тематическому плану время на вождение самоходного комбайна распределено: 4 часа на запуск и вождение самоходного комбайна. В процессе обучения вождению самоходного комбайна обучающиеся  должны изучить и освоить: приемы пользования всеми органами управления тракторов; пуск двигателя и троганье трактора с места; вождение  по прямой и с поворотами, передним и задним ходом; вождение по провешенным и маркерным линиям; проезд через ворота и мост; вождение  в сложных дорожных условиях. Занятия по вождению самоходного комбайна проводятся на учебном полигоне  ОУ.
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Подготовка мастера производственного обучения к уроку.

Мастер производственного обучения, проводящий занятия по запуску и вождению тракторов, должен в совершенстве знать машины, иметь опыт работы на них, с достаточным педагогическим мастерством проводить
эти занятия, уметь учитывать и использовать индивидуальные особенности обучающихся, прививать им любовь к избранной профессии и элементы высокой культуры труда. Вводный инструктаж проводить объяснением и личным показом каждого упражнения. При подготовке к занятиям необходимо изучить квалификационную характеристику и учебную программу с тем, чтобы хорошо разбираться в учебном материале: в каком объеме и в какой последовательности выполнять  со обучающимся  задания, что должны знать и уметь, какие навыки должны приобрести  в процессе обучения на данном конкретном уроке. Мастер изучает опыт работы новаторов производства, организационно-технологические правила производства машинно-тракторных работ,  и агрономию в объеме учебной программы. В соответствии с учебным планом и программами мастер составляет план-график индивидуальных занятий по своей группе на весь год. Имея такой график, он может заранее подготовить материальную часть к предстоящим занятиям для отработки той или иной темы. Подготовка мастера к уроку заканчивается составлением плана урока, в котором указывается номер задания, тема, цель урока, материальное обеспечение, краткое содержание и ход урока, основные методические приемы при отработке задания. План урока утверждается старшим мастером. Желательно, чтобы перед началом обучения  вождению тракторов мастер перед всей группой показал личным  примером. Если мастер выполнит все необходимые упражнения с большим мастерством, это послужит хорошим примером для  обучающихся, вызовет у них заинтересованность в своей профессией и окажет положительное влияние на дальнейший ход занятий по вождению тракторов. Проводя занятия по вождению самоходного комбайна, мастер должен в полной мере использовать знания  обучающихся, полученные на уроках теоретического обучения, требовать от них строгого соблюдения дисциплины, выполнения правил техники безопасности  при вождении самоходного комбайна. С первых дней занятий необходимо воспитывать у обучающихся бережное отношение к общественной собственности. Так как на выполнение каждого задания учебным планом отводится всего один час, мастеру необходимо тщательнейшим образом продумать, как провести урок так, чтобы не было потерь учебного времени. В заключение каждого задания мастер должен сделать краткий анализ работы  обучающихся,  и указать, что он уяснил и научился делать хорошо и какие у него недостатки, посоветовать как их устранить. Сообщить оценку и дать конкретное задание для подготовки к следующему занятию.

Организация проведения занятий.

Индивидуальные занятия по вождению тракторов проводят на учебном полигоне. 
К занятиям мастер заблаговременно готовит самоходный комбайн и составляет необходимую документацию. Он определяет учебный маршрут (направление движения, места остановок, подъездов, места преодоления препятствий и т. д.), составляет график очередности выполнения   заданий по вождению  (в двух экземплярах), подписывает его у старшего мастера.

График чередования обучающихся   группы № __________ при выполнении 
заданий по вождению самоходного комбайна

	  №
	Ф.И.О.
	Наименование упражнений

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Александров П.
	10.09/1
	16.09/2
	20.09/3
	28.09/4

	2
	Беляев А.
	10.09/2
	16.09/3
	20.09/4
	28.09/1

	3
	Копылов Ф.
	10.09/3
	16.09/4
	20.09/1
	28.09/2

	4
	Ледерманн В.
	10.09/4
	16.09/2
	20.09/3
	28.09/1

	
	и т. д.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Мастер производственного обучения ________________/_______________________/
Дата составления _________________________________


Учебный полигон
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Схема учебного полигона: I – VII -  участки для выполнения упражнений; А, Б – поворотные полосы; 1 – канавы; 2 – насыпь; 3 –место отдыха; 4 – условная универсальная машина;  5 –скоба прицепа; 6 – ворота; 7 – стойки; 8 – искусственный котлован; 9 – бревно; 10 –восьмёрка

Оборудование  тракторного полигона
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 а - скоба прицела, б — стойка ворот; 1 — резиновый шланг, 2 — отрезки листовой резины,  3 — прицепная серьга из резины, 4 — стойка, 5 — планка, 6 — кольцо со шнуром,  7 —жердь, 8 — стержень, 9 — крестовина, 10- брусок крестовины,
11 — скоба крепления ворот

[bookmark: bookmark7]1.Упражнения в приемах пользования органами управления
самоходного комбайна

Цель занятия: ознакомить обучающихся с органами управления и контрольными приборами комбайна и научить правильно пользоваться ими.
Материальное оснащение занятия: комбайн, схемы: «Посадка комбайнера на рабочем месте»,. «Положение рук на рулевом колесе и рычаге управления краном-распределителем», «Положение ноги на педали», «Переключение передач комбайна».
Перед началом занятия мастер должен проверить состояние учебного полигона, запустить и прослушать работу двигателя и установить комбайн на учебном полигоне, устранив с обучающимися недочеты, обнаруженные при осмотре комбайна.
Задание состоит из четырех задач:
1) изучение расположения органов управления комбайна, контрольных приборов и правил пользования ими;
2) посадка обучающегося на месте комбайнера и положение за рулем;
3) тренировка при неработающем двигателе во включении и выключении рабочих органов комбайна;
4) приемы подготовки к пуску и запуск двигателя комбайна.
Во второй задаче надо показать обучающимся, как безопасно и правильно сойти с мостика управления при включенных в работу органах комбайна. Правила посадки на рабочем месте комбайнера комбайна. 
Обучающиеся закрепляют знание органов управления, приводя в действие каждый из них отдельно, без взаимодействия с другими. Действия педалями и рулем комбайна сравнивают с такими же действиями, которые выполнялись на тракторе. Мастер должен показать обучающимся правильное положение руки на рычаге крана-распределителя и пояснить, что перемещением рычага поднимают и опускают жатку, изменяют обороты и положение мотовила. Рычаг надо доводить до упора (нижнего или верхнего) и удерживать его 1—3 сек., а во время работы комбайна —до тех пор, пока не будет достигнута нужная регулировка. Затем рычаг возвращают в нейтральное положение.
В третьей задаче органы управления осваивают во взаимодействии: подать звуковой сигнал, выключить сцепление, сделать выдержку 3—4 сек., включить передачу, отпустить педаль сцепления, уменьшить или увеличить скорость движения комбайна с помощью рычага вариатора, включить молотилку (левая рука находится на руле), отпустить жатку, нажать на педаль разгрузки копнителя, переместить рычаг включения выгрузного шнека, выключить сцепление ходовой части, нажать на педаль тормоза, перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение и т. п.
При тренировке надо наблюдать за плавностью включения сцепления ходовой части и молотилки; перемещением рычага передач без рывков; соблюдением паузы перед включением передачи, когда сцепление выключено; правильным положением рук на руле и рычаге крана-распределителя и установкой его в нейтральном положении между вертикальными пазами, а непротив них; включения выгрузного шнека и за тем, чтобы обучающиеся не смотрели на рычаги и педали, когда начинают их перемещать.
В четвертой задаче в процессе подготовки двигателя к пуску мастер показывает, как удалять воздух из системы охлаждения при заполнении ее водой; как проверять правильность расположения радиатора относительно вентилятора и регулировать натяжение ремня вентилятора; как проверять уровень масла в картере двигателя и включать масляный радиатор при работе летом; как убедиться в том, что система питания заполнена топливом; как заменить масло в поддоне воздухоочистителя и проверить наличие масла в резервуаре гидравлической системы, а также знакомит учащихся с инструкционными таблицами на комбайне, относящимися к данному занятию.
Основная цель данного упражнения-—научить обучающихся пользоваться рычагами и педалями управления комбайна, поэтому двигатель запускает мастер. Обучающимся при этом он показывает приемы проверки готовности двигателя к запуску. Так как обучающиеся знакомы с приемами подготовки тракторного двигателя к запуску, некоторым из них можно поручить подготовку к запуску двигателя комбайна. После запуска двигателя обучающиеся тренируются во включении и выключении органов молотилки и жатки сначала на стоянке комбайна с работающим двигателем, а затем включают передачу и продолжают тренировку в движении.
В результате тренировки обучающиеся должны научиться бесшумно включать передачи, плавно включать сцепление и полностью выключать его, изменять положение жатки и мотовила по высоте и число его оборотов, снижать и увеличивать скорость движения комбайна, плавно тормозить и останавливать комбайн в определенном месте. Типичные ошибки обучающихся: неправильная посадка на рабочем месте, неправильное положение рук на органах управления, выполнение другого действия вместо требуемого, резкое трогание с места, несвоевременное возвращение в нейтральное положение..
В заключительном инструктаже мастер разъясняет обучающимся причины допущенных ошибок и пути их устранения.

2. Пуск двигателя самоходного комбайна

Цель занятия: научить обучающихся запускать двигатель в теплое время года, водить комбайн на различных передачах передним ходом, развивая при этом у учащихся зрительную память.
Материальное оснащение: комбайн, флажки, вешки, контрольные линейки, динамометр пружинный, люфтомер, приспособления для заправки двигателя водой и маслом.
При подготовке к занятию мастер осматривает учебный маршрут, проверяет наличие дорожных знаков и исправность ранее установленных, проверяет состояние комбайна и устраняет недочеты, намечает места установки ориентиров (флажков и т. п.) на маршруте.
Задание целесообразно разбить на три задачи:
1) подготовка двигателя к пуску, запуск двигателя приемами, применяемыми летом;
2) вождение комбайна на I и II передачах;
3) вождение комбайна по прямой на III передаче.
Мастер проверяет знание обучающимися правил пуска двигателя, рассказывает правила техники безопасности при запуске двигателя и приступает к выполнению практической части задачи.
Обучающийся готовит двигатель к пуску, а мастер помогает ему, указывая на неточно или неполностью выполненные операции; затем показывает в замедленном темпе приемы запуска дизеля. Обучающийся должен уяснить, что быстрый пуск двигателя возможен только при правильной его подготовке.
Мастер показывает соединения системы питания, через которые возможен подсос воздуха, и приемы устранения подсоса, указывает на необходимость внимательно следить, чтобы газы в местах крепления форсунок не просачивались и не прорывались, так как это нарушает работу распылителей. Отрабатывание приемов запуска двигателя производят до безошибочного их выполнения.
Во второй задаче мастер напоминает обучающимся приемы проверки крепления колес, давления воздуха в шинах, свободного хода рулевого колеса, педалей сцепления и тормоза. Большая часть времени в этой задаче отводится на тренировку в действиях рычагами управления жаткой и молотилкой на ходу комбайна, технике переключения
передач на стоящей машине и вождению по прямой на низших передачах. Обучая останавливать комбайн в намеченном месте, нужно установить флажки сначала на расстоянии 30—40, а затем на расстоянии 40 и 60 м друг от друга.
Замечания и пояснения мастер делает только при остановке комбайна. Мастер разъясняет, что нельзя трогать комбайн с места при включенном тормозе или тормозить при невыключенной передаче, что передачу надо включать только после остановки комбайна. Молотилку при остановке комбайна нужно выключать.
Мастер наблюдает за строгим соблюдением техники включения передач, плавностью трогания с места, подачей сигнала при трогании, плавностью вращения рулевого колеса для выравнивания хода комбайна, когда он отклоняется от прямолинейного направления движения. Надо добиваться, чтобы обучающиеся замечали самые незначительные отклонения комбайна от прямой линии и самостоятельно устраняли их. Перед началом отрабатывания второй задачи нужно открыть вентиль цилиндров подъема жатки. После окончания занятия обучающиеся очищают комбайн, готовя его к следующему упражнению.
Мастер объясняет, что зрительная память — это способность человека быстро запоминать ориентиры на поле или дороге. Эта способность помогает объехать, особенно в темноте, замеченное ранее препятствие, а также помогает при движении по ранее пройденному маршруту своевременно принять необходимые меры при приближении к опасному месту.
В текущем инструктаже мастер наблюдает за работой обучающихся и предупреждает их неправильные действия (своевременно исправляет маршрут и т. п.).
Типичные ошибки обучающихся, на которых следует остановиться во время заключительного инструктажа: неправильное выполнение проверочной или регулировочной операции; неполное удаление воздуха из системы питания; нарушение последовательности пуска двигателя; нарушение правил техники безопасности при пуске или движении комбайна; ошибочное включение передачи, попытка включить передачу, не ожидая полной остановки комбайна;  нарушение техники вождения комбайна или включения н выключения органов комбайна; попытка остановить комбайн при включенной передаче в коробке перемены передач.

3. Вождение самоходного комбайна
Цель занятия: научить обучающихся приемам вождения комбайна по ориентирам передним и задним ходом, закрепить навыки в пуске двигателя; дальнейшая выработка у обучающихся наблюдательности.
Занятие проводится па учебном полигоне.
Материальное оснащение: комбайн, вешки, флажки, контрольные линейки, люфтомер, шинный манометр.
При подготовке к занятию мастер должен хорошо изучить правила техники безопасности при вождении комбайна, проверить регулировку сцепления, тормозов, рулевого управления, давления воздуха в шинах колес и крепление их.
Задание можно расчленить на три задачи:
1) пуск двигателя;
2) вождение комбайна вперед по прямой, с поворотами и задним ходом;
3) вождение комбайна передним и задним ходом с поворотами по расставленным ориентирам.
Перед выполнением упражнения мастер проверяет и при необходимости регулирует свободный ход педалей сцепления и тормоза, рулевого колеса, крепления колес и давление воздуха в шинах, исправность освещения.
Первую задачу выполняют на учебном полигоне, а вторую — на ровном участке учебного маршрута.
Во время инструктажа по технике безопасности мастер отмечает, что комбайнер должен работать в удобной и тщательно заправленной одежде. Лестница и площадка управления должны быть исправными, надежно закрепленными и чистыми от масла. Подниматься на комбайн и сходить с него нужно только по лестнице.
Следует быть особенно осторожным, находясь вблизи вращающихся частей. Перед включением рабочих органов жатки и молотилки надо убедиться в отсутствии людей около комбайна и подать сигнал. При открывании крышки радиатора перегретого двигателя надо опасаться ожога паром. У остановившегося комбайна сцепление двигателя и передача коробки должны быть выключены; необходимо систематически проверять ходовую часть и механизмы управления комбайном. При движении под уклон нельзя выключать передачу в коробке. Пока двигатель не остановлен, нельзя сходить с площадки управления. При работающем двигателе нельзя отвертывать штуцера гидросистемы.
	Наибольший допустимый уклон при транспортных переездах и работе комбайна не должен превышать 15°.При температуре воздуха ниже 10° С двигатель запускают при помощи электрофакельного подогревателя. Пуск двигателя отрабатывают только те обучающиеся, которые недостаточно усвоили приемы пуска двигатели комбайна.
Мастер проверяет знания обучающимися правил пуска двигателя и приемов безопасной работы при пуске. Выполнение второй задачи мастер должен начать с обучения вождению комбайна вперед по прямой. Когда обучающийся освоит эти приемы, можно переходить к выполнению поворотов. Обучение обучающихся поворотам начинают с поворотов налево и направо при движении передним ходом, а затем разворотам для следования в обратном направлении. После этого надо два-три раза проехать по зигзагообразному проезду и въехать в ворота сначала на I передаче низкого, а затем повышенного диапазона. То же самое надо проделать и на II передаче. Скорость движения на повороте не должна превышать 4км/ч. При движении комбайна задним ходом обучающийся располагается на сидении так, чтобы было удобно наблюдать за дорогой (поворачивает корпус влево, а голову назад и поворотами рулевого колеса направляет движение комбайна).
Мастер напоминает обучающимся, что тормозить выключением сцепления нельзя. Нужно заставлять обучающихся чаще менять скорость движения комбайна. Это поможет выработать у них прочный навык действия  управления  комбайном.
Мастер должен быть всегда готов помочь обучающимся в управлении комбайном.
В целях сокращения маневрирования при развороте для следования в обратном направлении с применением заднего хода надо научить обучающихся поворачивать рулевое колесо в противоположную сторону заблаговременно, т. е. перед началом изменения направления движения комбайна. Управляя комбайном, движущимся назад, обучающийся должен все время прислушиваться к шуму работы двигателя и молотилки, наблюдать за показаниями контрольных приборов.
Ориентирами для обучающегося при выполнении третьей задачи вначале являются флажки и вешки, а в конце задачи, после того как обучающиеся освоят технику вождения комбайна по расставленным вешкам, полезно научить их выбору ориентиров для направления движения на местности, и по ним прямолинейно вести комбайн. 
В местах поворота как передним, так и задним ходом надо устанавливать флажки. 
При развороте комбайна для следования в обратном направлении в стесненном или узком месте обучающийся должен наблюдать за прохождением жатки и управляемых колес. В этом случае надо выставлять наблюдателя, корректирующего движение комбайна. В случае необходимости тормозить надо плавно. Если комбайн отклоняется все время на ровной дороге в одну сторону, нужно остановиться и проверить давление воздуха в шинах и нагрев ступиц колес. При чрезмерной затяжке подшипников ступица перегревается. При движении по провешенной линии обучающийся должен наблюдать как за первой, так и за последующей вешками. Последнюю вешку надо совмещать с каким-либо ориентиром на местности.
В текущем инструктаже мастер ставит перед обучающимся конкретные вопросы по развитию наблюдательности (каково давление масла в системе смазки двигателя, какова температура в системе охлаждения двигателя, каков цвет выхлопных газов двигателя и т. д.).
Замечания для заключительного инструктажа: неправильное положение обучающегося на рабочем месте; неправильное положение рук на рулевом колесе, рычагах коробки передач, ноги на педали; невыполнение какой-либо команды: выполнение другого действия вместо требуемого, попытка прокрутить коленчатый вал дизеля; пуск двигателя при включенном рычаге коробки передач или сцепления дизеля; ошибочное включение передачи.
[bookmark: bookmark2]4. Вождение самоходного комбайна в различных дорожных условиях
Цель занятия: научить обучающихся водить комбайн по дорогам населенного пункта в соответствии с правилами движения по улицам и дорогам.
Материальное оснащение: комбайн, контрольные линейки, люфтомер, шинный манометр.
Задание состоит из двух задач:
1) тренировка в вождении комбайна по дорогам;
2) тренировка в вождении комбайна по улицам населенного пункта.
В начале занятия мастер проводит беглый опрос, выясняя знание обучающимися правил движения транспорта при развороте, задним ходом, а также знание ими дорожных знаков.
Проводя инструктаж по правилам вождения комбайна по дорогам и улицам населенных пунктов, мастер напоминает обучающимся общие обязанности  применительно к вождению комбайна.
Перед выездом необходимо проверить техническое состояние комбайна, обращая особое внимание на исправность рулевого управления, тормозов, шин, приборов сигнализации и освещения, чистоту таблички с надписью «Учебный». Маршрут движения следует изучить заранее.
Делать замечания и разъяснения следует только при остановке комбайна. Нельзя во время движения отвлекать обучающегося от управления комбайном и наблюдения за дорогой. После проезда дорожных сигнальных знаков и указателей полезно спросить обучающегося об их назначении и зоне действия.
Частые или резкие торможения, а также торможение выключением сцепления недопустимы. Обучающийся должен следить за своевременностью уменьшения подачи в цилиндры топлива при приближении к разбитому участку дороги, чтобы снизить скорость движения. Обучая обучающихся движению по дорогам, мастер должен научить их преодолевать железнодорожные переезды. Чтобы обеспечить безопасность движения и постепенный переход к более трудному в обучении, отрабатывать первую задачу надо начинать на широкой дороге с малым движением транспорта, ширина проезжей части которой не затрудняла бы разъезд со встречным транспортом. После того как обучающиеся научатся уверенно и сознательно ориентироваться при движении по дороге, обучение нужно перенести на улицы населенного пункта. Обучающимся надо объяснить правила проезда нерегулируемых перекрестков. К выполнению второй задачи можно приступать лишь после того, как обучающиеся хорошо усвоят первую. Проезжать перекрестки обучают в порядке усложнения: сначала прямо, затем направо, налево и с разворотом в обратном направлении. Для разворота комбайна обучающиеся должны выбрать удобный момент и не создавать помех движению встречного или обгоняющего транспорта. Перед поворотом и разворотом, объездом, остановкой на обочине или около тротуара, а также перед троганием с места обучающиеся должны подавать сигнал. Необходимо несколько раз преодолеть железнодорожный переезд. Для этого нужно спять ремни привода молотилки и двигаться с включенной муфтой сцепления двигателя. Надо плавно снизить  скорость движения и повернуть рулевое колесо в сторону заноса. Приводить в действие тормоз можно только на короткое время. Спускаются с возвышенности и поднимаются на нее на одной из пониженных передач, включаемой заблаговременно.
Перед проездом по мостам, расположенным на полевых дорогах, надо сначала осмотреть их и определить пригодность для движения комбайна.
Вождение комбайна по улицам населенного пункта является трудным упражнением, требующим от обучающегося большого внимания и напряжения. При движении на улицах населенного пункта особую осторожность надо соблюдать при приближении к перекрестку и движении задним ходом.
Наиболее распространенные ошибки обучающихся: неправильное выполнение проверочной или регулировочной операции; резкое торможение; остановка в непредусмотренном заданием месте; нарушения правил движения.
В заключительном инструктаже мастер указывает обучающимся на допущенные ошибки, разъясняет их причины и намечает пути исправления.
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