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Аннотация

Методическое пособие «Правила эксплуатации спортивных сооружений, спортивной техники и оборудования в картинках, часть 1» включает следующие разделы: общие положения, классификация спортивных зданий (сооружений) (обеспечение требований механической и пожарной безопасности спортивных сооружений; обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей на спортивных, культурных и иных мероприятиях; спорт и окружающая среда; классификация спортивных сооружений) и список источников информации (список литературы, список источников иллюстраций).
Методическое пособие содержит 22 рисунка.
Методическое пособие предназначено для студентов и преподавателей спортивных дисциплин средних профессиональных учебных заведений, преподавателей спорта и ФК системы дополнительного образования.
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АННОТАЦИЯ

Методическое пособие «Правила эксплуатации спортивных сооружений, спортивной техники и оборудования в картинках, часть 1» включает следующие разделы: общие положения, классификация спортивных зданий (сооружений) (обеспечение требований механической и пожарной безопасности спортивных сооружений; обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей на спортивных, культурных и иных мероприятиях; спорт и окружающая среда; классификация спортивных сооружений) и список источников информации (список литературы, список источников иллюстраций).
Методическое пособие содержит 22 рисунка.
Методическое пособие предназначено для студентов и преподавателей спортивных дисциплин средних профессиональных учебных заведений, преподавателей спорта и ФК системы дополнительного образования.

1. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СПОРТИВНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

1.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА, КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) 
1.1.1. Обеспечение требований механической и пожарной безопасности спортивных сооружений

Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения

1. Выполнение требований механической безопасности в проектной документации здания или сооружения должно быть обосновано расчетами и иными способами, указанными в части 6 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (деле – Федеральный закон № 384-ФЗ), подтверждающими, что в процессе строительства и эксплуатации здания или сооружения его строительные конструкции и основание не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости при учитываемых в соответствии с частями 5 и 6 настоящей статьи вариантах одновременного действия нагрузок и воздействий.

2. За предельное состояние строительных конструкций и основания по прочности и устойчивости должно быть принято состояние, характеризующееся:
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Рис. 1. Характеристика запредельного состояния строительных конструкций и основания по прочности и устойчивости
3. В расчетах строительных конструкций и основания должны быть учтены все виды нагрузок, соответствующих функциональному назначению и конструктивному решению здания или сооружения, климатические, а в необходимых случаях технологические воздействия, а также усилия, вызываемые деформацией строительных конструкций и основания. Для элементов строительных конструкций, характеристики которых, учтенные в расчетах прочности и устойчивости здания или сооружения, могут изменяться в процессе эксплуатации под воздействием климатических факторов или агрессивных факторов наружной и внутренней среды, в том числе под воздействием технологических процессов, которые могут вызывать усталостные явления в материале строительных конструкций, в проектной документации должны быть дополнительно указаны параметры, характеризующие сопротивление таким воздействиям, или мероприятия по защите от них.
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Рис. 2. Расчетные модели (в том числе расчетные схемы, основные предпосылки расчета) строительных конструкций и основания
При этом должны быть учтены:

· факторы, определяющие напряженно-деформированное состояние;

· особенности взаимодействия элементов строительных конструкций между собой и с основанием;

· пространственная работа строительных конструкций;

· геометрическая и физическая нелинейность;

· пластические и реологические свойства материалов и грунтов;

· возможность образования трещин;

· возможные отклонения геометрических параметров от их номинальных значений.

5. В процессе обоснования выполнения требований механической безопасности должны быть учтены следующие расчетные ситуации:

· установившаяся ситуация, имеющая продолжительность того же порядка, что и срок эксплуатации здания или сооружения, в том числе эксплуатация между двумя капитальными ремонтами или изменениями технологического процесса;

· переходная ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком эксплуатации здания или сооружения продолжительность, в том числе строительство, реконструкция, капитальный ремонт здания или сооружения.

6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций).

7. Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных решений здания или сооружения, должны быть проведены с учетом уровня ответственности проектируемого здания или сооружения. С этой целью расчетные значения усилий в элементах строительных конструкций и основании здания или сооружения должны быть определены с учетом коэффициента надежности по ответственности, принятое значение которого не должно быть ниже:

· 1,1 – в отношении здания и сооружения повышенного уровня ответственности;

· 1,0 – в отношении здания и сооружения нормального уровня ответственности;

· 0,8 – в отношении здания и сооружения пониженного уровня ответственности.

Актуальные требования пожарной безопасности к спортивным залам и другим физкультурным объектам
Нормативная документация для обеспечения ПБ на спортивных объектах

Правила пожарной безопасности спортивных сооружений регулируются целым рядом законодательных актов. Среди них можно отметить следующие документы:
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Рис. 3. Законодательные акты, регулирующие правила пожарной безопасности спортивных сооружений
Конструктивные решения для спортивных объектов

О пожарной безопасности спортивных объектов начинают задумываться еще в момент разработки проекта сооружения. Здесь речь идет о конструктивных особенностях, оборудовании путей быстрой эвакуации зрителей и персонала, возможности оперативного доступа пожарных бригад к месту возгорания. После возведения объекта необходимо сразу выполнить ряд противопожарных требований:

1. установить на трибунах системы пожаротушения в соответствии с ППБ 0-148-87 и постоянно контролировать их работоспособность;

2. разместить на каждом секторе стадиона эвакуационный план, который должен быть хорошо читаем и доступен всем посетителям;

3. проверить состояние эвакуационных путей в соответствии с предписаниями пожарной инспекции.

Пожаротушение и локализация возгорания на спортивных объектах

Для решения вопроса быстрой локализации огня и организации грамотного пожаротушения внутри крупных сооружений используется современный подход – многоуровневые системы дымоудаления. Это неотъемлемая часть противопожарного комплекса, необходимая любому закрытому спортивному объекту.

Актуальным для быстрого распределения воды при возгорании является монтаж роботизированной установки пожаротушения (РУП), которая обеспечивает оперативную доставку жидкости в любой уголок объекта и интенсивное его орошение. Расчет производится на основе анализа пожарных рисков.

Каждая точка сооружения должна быть в зоне действия нескольких технически роботизированных пожарных стволов, которые являются составной частью системы противоборства огню. В качестве ключевого фактора успешной нейтрализации возгорания выступает вода.

Поэтому водопроводная сеть должна иметь достаточный напор, а вода – быстро передвигаться по трубам. Сводом правил 8.13130. устанавливается количество гидрантов, оборудованных на территории в зависимости от строительного объема сооружения (два для площади 50-150 м2, три и больше при квадратуре 150 м2). Устройство пожарных резервуаров должно быть пересмотрено, если они не создают оптимальный водорасход.

Организационные и профилактические меры обеспечения пожарной безопасности

Пожароопасные ситуации на общественных спортивных объектах могут возникать не только из-за неправильных конструкционных и проектных решений, но и по причине безответственного поведения зрителей. Болельщики (особенно футбольные ультрас) – каста людей, у которых есть свои представления о поддержке команды. Они могут проносить на территорию стадионов файеры и другие пожароопасные предметы. Чтобы этого не допустить, на объекте должна быть организована система видеонаблюдения.

Также персоналу на проходных необходимо пройти инструктаж, тщательно проверять посетителей и изымать у них быстро воспламеняющиеся элементы. Охранники и стюарды должны находиться в каждом секторе арены, следить за поведением зрителей и пресекать противоправные акты.

Пожарная безопасность должна быть обеспечена и в заведениях быстрого питания, точках фастфуда, ресторанах, которые располагаются на территории спортивных комплексов. Кухням этих объектов необходимо соблюдать противопожарные меры, готовить пищу правильно. Обязательна комплектация их системами автоматического пожаротушения.

Важно, чтобы пожар был быстро локализован, пока он не распространился на другие зоны и помещения. Персонал должен иметь доступ к огнетушителям и уметь ими пользоваться. Но первоочередная задача работников спортивного объекта – предотвратить панику и давку, для этого используют эвакуационные пути. 

Рекомендации для владельцев спортивных зданий и сооружений
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Рис. 4. Рекомендации для владельцев спортивных зданий и сооружений
1.1.2. Обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей на спортивных, культурных и иных мероприятиях

Места массового пребывания людей

Обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности в местах массового пребывания людей при проведении массовых мероприятий является одной из важнейших задач их организаторов.

Основное определение места массового пребывания людей (далее – ММПЛ) дано в п. 6 ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»: под ММПЛ понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек. Определения ММПЛ также имеются в «профильных» законодательных актах для отдельных видов массовых мероприятий, например публичных и спортивных.

Пункт 2. ст. 8 Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» определяет, что публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для целей данного мероприятия местах, если его проведение не создает угрозы обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публичного мероприятия.

К местам, в которых проведение публичного мероприятия запрещается, относятся:

· территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности;

· путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий электропередачи;

· территории, непосредственно прилегающие к резиденциям Президента Российской Федерации, к зданиям, занимаемым судами, экстренными оперативными службами, к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

· пограничная зона, если отсутствует специальное разрешение уполномоченных на то пограничных органов.
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Рис. 5. Понятий «объект спорта»

В п. 20 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353, установлено, что соревнования не проводятся:

· в местах и помещениях, не отвечающих требованиям, установленным настоящими Правилами;

· в полосах отвода газо-, нефте- и продуктопроводов, высоковольтных линий электропередачи, на территориях, непосредственно прилегающих к опасным производственным объектам и объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности;

· на объектах транспортного комплекса, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, в том числе на автомобильных дорогах, при отсутствии решения о временных ограничениях или прекращении движения на них транспортных средств;

· в пограничных зонах, если отсутствует специальное разрешение пограничных органов федеральной службы безопасности.

Требования к местам проведения иных массовых мероприятий федеральным законодательством не регламентируются.

Указанные требования устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации самостоятельно.

Таким образом, любое место проведения массового мероприятия является местом массового пребывания людей и к нему применяются требования по антитеррористической защищенности.

Требования к антитеррористической защищенности и безопасности мест массового пребывания людей и массовых мероприятий
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Рис. 6. Требования по антитеррористической защищенности, обеспечения общественного порядка и общественной безопасности
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» определен перечень мероприятий, необходимых для обеспечения антитеррористической защищенности таких мест.

В соответствии с п.п. 23 и 24 указанных Требований все места массового пребывания людей независимо от установленной категории оборудуются:

· системой видеонаблюдения;

· системой оповещения и управления эвакуацией;

· системой освещения.

Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых видеокамер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории места массового пребывания людей, архивирование и хранение данных в течение 30 дней, а также информационное взаимодействие с региональными подсистемами видеонаблюдения сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (передачу видеоизображения в реальном времени, видеоизображения в архиве, результатов работы средств видеоизображения и видеоидентификации).


Рис. 7. Система оповещения

В случаях, когда место проведения массового мероприятия является объектом (территорией), правообладателем которого является федеральный орган исполнительной власти или объект (территория) относится к его сфере деятельности, то требования к антитеррористической защищенности такого объекта разрабатываются этим федеральным органом и утверждаются правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 202 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов спорта.

В соответствии с п.п. 15-17 данных Требований с учетом присвоенной категории опасности объекты спорта первой-третьей категорий опасности оборудуются инженерно-техническими средствами охраны:

· объекты спорта, отнесенные к первой категории опасности:

· системой экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;

· охранной телевизионной системой, позволяющей при необходимости идентифицировать лица посетителей;

· системой контроля управления доступом;

· стационарными металлообнаружителями или ручными металлоискателями;

· контрольно-пропускными пунктами (постами);

· объекты спорта, отнесенные ко второй категории опасности:

· системой экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;

· охранной телевизионной системой, позволяющей при необходимости идентифицировать лица посетителей;

· стационарными металлообнаружителями или ручными металлоискателями;

· контрольно-пропускными пунктами (постами);

· объекты спорта, отнесенные к третьей категории опасности:

· системой экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;

· охранной телевизионной системой;

· ручными металлоискателями.

Объекты спорта, отнесенные к четвертой категории опасности, обеспечиваются инженерно-техническими средствами охраны по решению ответственных лиц с учетом степени угрозы совершения на них террористических актов.

Выбор и оснащение объектов спорта инженерно-техническими средствами охраны конкретных типов определяются в техническом задании на проектирование инженерно-технических средств охраны.

Детальные требования к указанным системам безопасности объектов спорта установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» и Приказом МВД России от 17 ноября 2017 г. № 1092 «Об утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности».

Меры по обеспечению безопасности мест проведения массовых спортивных мероприятий

Перечень мероприятий по антитеррористической защищенности объектов (территорий) и мер по обеспечению общественной безопасности не ограничивается только оснащением указанных мест техническими средствами и системами безопасности – предусматривается также реализация ряда организационных мероприятий.


Рис. 8. Меры по обеспечению безопасности мест проведения спортивных соревнований
Отметим еще раз, что местами проведения соревнований могут быть объекты, предназначенные для проведения таких мероприятий, а также места, специально подготовленные для этих целей.

В части, касающейся объектов спорта, п. 11 Постановления Правительства № 353 установлено, что на объекте должна присутствовать следующая документация:

· документ, подтверждающий ввод объекта спорта в эксплуатацию;

· паспорт безопасности объекта спорта, разработанный в соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму»;

· инструкция по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта, включающая в себя типовой план по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении мероприятий;

· схема организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств в месте проведения соревнований и на прилегающей к нему территории;

· схема расположения нестационарных торговых объектов;

· лицензия на осуществление медицинской деятельности медицинским пунктом.

При проведении соревнований вне объектов спорта, в местах, не предназначенных для проведения массовых мероприятий, организатором разрабатывается следующая документация в срок не позднее 10 дней до начала соревнований:

· схема расположения эвакуационных знаков безопасности;

· схема расположения медицинских пунктов;

· схема расположения помещений или специально подготовленных мест для хранения предметов, запрещенных для проноса;

· план мероприятий.



Рис. 9. Мероприятия по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения спортивных соревнований
Такие меры должны предусматривать:

· уведомление соответствующего территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне о месте, дате и сроке проведения соревнований в порядке, установленном Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

· организацию взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в решении вопросов обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении соревнований;

· создание координационных органов (штабов, комиссий) в целях организации обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении соревнований в месте их проведения;

· утверждение акта о готовности места проведения соревнований за сутки до их начала;

· проведение не позднее чем за 3 часа до начала соревнований совместно с собственником (пользователем) объекта спорта осмотр места проведения соревнований, подготавливать и утверждать соответствующий акт в срок не позднее начала пропуска зрителей на соревнования;

· организацию контрольно-пропускного и внутриобъектового режима в местах проведения соревнований в период их проведения;

· обеспечение хранения предметов, запрещенных для проноса, в помещениях или специально подготовленных местах;

· привлечение для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении соревнований контролеров-распорядителей и обеспечение их деятельности;

· осуществление, в том числе с применением технических средств, контроля наличия у зрителей входных билетов или документов, их заменяющих, а также документов, удостоверяющих личность, при входе в места проведения соревнований в случаях, установленных Федеральным законом »О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

· информирование зрителей и участников соревнований о необходимости соблюдения Правил поведения;

· ограничение прохода зрителей в зоны, которые определены организатором соревнований и собственником (пользователем) объекта спорта;

· осуществление в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении соревнований совместно с сотрудниками органов внутренних дел личного осмотра граждан и осмотр находящихся при них вещей при входе в места проведения соревнований с применением в случае необходимости технических средств, а при отказе граждан подвергнуться личному осмотру не допускать их в места проведения соревнований;

· недопущение в места проведения соревнований лиц, которые нарушают Правила поведения или в отношении которых вступило в законную силу постановление суда об административном запрете на посещение мест проведения соревнований в дни их проведения;

· пресечение действий зрителей, нарушающих общественный порядок и Правила поведения в местах проведения соревнований.

· В зависимости от особенностей мероприятия и места его проведения организаторами по согласованию с правоохранительными органами могут проводиться дополнительные мероприятия, направленные на решение вопросов обеспечения безопасности.

Концепция безопасности как состав мер по обеспечению пребывания людей в местах проведения массовых мероприятий

Отправной точкой для подготовки к обеспечению безопасности массового мероприятия является разработка комплекса мер.


Рис. 10. Меры безопасности к обеспечению безопасности массового мероприятия

В случае, если местом проведения мероприятия определен объект или территория, которые ранее не использовались организатором этого мероприятия, то разработка и реализация мер обеспечения безопасности, согласование их с правоохранительными органами может иметь некоторые сложности.

Для определения замысла, целей, принципов и способов обеспечения безопасности мероприятия, системы требований и условий по организации мер обеспечения безопасности организатору мероприятия необходимо разработать концепцию обеспечения безопасности, которая включает описание места проведения мероприятия и мер по приведению этого места в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения безопасности.

Данные меры должны включать:



Рис. 11. Содержание концепции обеспечения безопасности
· организационные меры, в том числе:

· определение программы мероприятия и порядка работы площадки (режимы работы);

· определение режимов обеспечения безопасности мероприятия;

· зонирование места проведения с учетом мест активностей, служебных зон, зон приема пищи, санитарно-гигиенических зон:

· определение категорий посетителей (организаторы, участники, зрители, официальные лица, VIP-гости) и транспортных средств для доступа в место проведения мероприятия при различных режимах работы;

· определение маршрутов прибытия на мероприятия посетителей в пешем порядке, на личном и общественном транспорте;

· определение границ доступа и деятельности различных категорий посетителей и автотранспорта;

· порядок аккредитации посетителей и автотранспорта с учетом зонирования и режима работы площадки;

· порядок доступа в место проведения мероприятия посетителей, сотрудников специальных и аварийных служб, обеспечение контрольно-пропускного и внутреннего режима;

· порядок пропуска легкового и грузового транспорта на территорию:

· расчет необходимой пропускной способности пешеходных и транспортных КПП.

· порядок организации и осуществления охраны места проведения мероприятия с расчетом и расстановкой сотрудников для осуществления круглосуточной охраны и при различных режимах работы площадки;

· порядок контроля за перемещением предметов и грузов с целью выявления предметов и веществ, запрещенных к проносу и использованию;

· порядок ввоза и вывоза различных грузов на территорию площадки;

· порядок организации досмотра входящих на площадку посетителей и ввозимых грузов.

· алгоритм досмотра граждан на пешеходных КПП с применением технических средств:

· алгоритм досмотра транспортных средств на въездных КПП;

· порядок оперативного оповещения и проведения эвакуации посетителей в случае угрозы совершения или совершения террористического акта на площадке;

· расчет и расстановка сил и средств для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности;

· расчет необходимого количества туалетных кабинок для посетителей каждой категории;

· определение и оснащение необходимым оборудованием мест для работы организаторов мероприятия, правоохранительных органов;

· определение мест установки и оснащение камер хранения.

· меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места проведения мероприятия, в том числе:

· определение периметра безопасности;

· оснащение периметра безопасности средствами инженерно-технической укрепленности, такими как:

· ограждение,

· контрольно-пропускные пункты,

· зоны осмотра граждан и транспортных средств,

· системы разделения потоков зрителей;

· оснащение объектов инфраструктуры средствами досмотра, такими как:

· стационарный металлообнаружитель и портативный (ручной) металлодетектор,

· досмотровая рентгеновская техника и ручной сканер скрытых полостей,

· комплект досмотровых эндоскопов и зеркал,

· средство обнаружения взрывчатых веществ,

· средство радиационного контроля,

· индикатор электромагнитных и акустических полей,

· индикатор опасных жидкостей,

· локализатор взрыва;

· оснащение площадки техническими средствами охраны, в том числе:

· информационными табло и (или) стендами,

· системой контроля и управления доступом,

· системой охранной телевизионной сигнализации,

· системой охранной и тревожной сигнализации,

· системой охранного освещения,

· системой экстренной связи;

· расчет необходимых мощностей подключения электропитания оборудования и схем обеспечения этих подключений.

Следует отметить, что указанные меры разрабатываются, только если при проведении мероприятий предусматриваются места для группового размещения зрителей. При отсутствии таких мест перечень мер значительно сужается.


Рис. 12. Концепция обеспечения безопасности
Разработка концепции значительно упрощает процесс подготовки проведения мероприятия.

Рекомендации по разработке мер по обеспечению безопасности мест проведения массовых мероприятий

Кратко остановимся на мероприятиях, разработка которых является основой концепции безопасности.






Рис. 13. Мероприятия концепции безопасности

· Режимы работы площадки могут включать:

· монтаж и демонтаж площадки,

· повседневный режим,

· режим проведения мероприятия;

· Режимы обеспечения безопасности мероприятия могут включать:

· обеспечение охраны периметра,

· обеспечение круглосуточной охраны объектов инфраструктуры площадки,

· проведение обследования площадки,

· осмотр площадки за 4 часа до начала мероприятия, в том числе на обнаружение ВВиВУ,

· запуск на площадку персонала, участвующего в подготовке и проведении мероприятия за 3 часа до начала,

· запуск зрителей на площадку за 2 часа до начала мероприятия,

· обеспечение осмотра входящих на площадку людей с применением технических средств досмотра,

· эвакуация зрителей с площадки по окончании мероприятия.

· Зонирование площадки может включать:

· зрительскую зону, на территории которой располагаются места скопления зрителей мероприятия, а также размещены объекты временной инфраструктуры: сцена и экран, пункты общественного питания, площадки для активностей, туалеты, медицинские пункты и т.д. Необходимо предусмотреть условное разделение зрительской зоны на три сектора. Плотность зрителей в первом секторе (ближний к сцене) – 2 чел. на кв. м; во втором секторе (центральный) – 3 чел. на 2 кв. м; в третьем секторе (дальний от сцены) – 1 чел. на кв. м,

· служебную зону, в которой размещаются помещения правоохранительных органов и организаторов,

· техническую зону, в которой находятся технические помещения и площадки, медиацентр, кабельные мосты, серверная и аппаратно-студийные отсеки, площадка дизельных электрогенераторов, контейнеры для хранения и площадка сбора отходов и др.,

· зону VIP – места, помещения для гостей категории VIP,

· зону, свободную от транспорта, включающую в себя пешеходные маршруты от транспортных узлов, остановок городского общественного транспорта, причалов водного транспорта, организованных служебных и городских парковок до входов на территорию площадки, зоны для накопления зрителей перед входами на площадку и их эвакуацию по окончании мероприятия.

· Определение маршрутов прибытия на мероприятия посетителей в пешем порядке, на личном и общественном транспорте проводится с учетом пропускной способности транспортной инфраструктуры, прилегающей к месту проведения мероприятия, что необходимо для определения мест дислокации пешеходных и транспортных КПП.

· Определение порядка доступа в место проведения мероприятия посетителей, сотрудников специальных и аварийных служб, обеспечение контрольно-пропускного и внутреннего режима должно предусматривать:

· разработку билетной программы,

· программы аккредитаций в соответствии с зонами доступа,

· разделение потоков посетителей в зависимости от разрешенных зон доступа.

При расчете количества КПП и необходимого для их функционирования стационарного досмотрового оборудования необходимо учитывать нарастающий пиковый поток зрителей за 1 час до начала мероприятия, принимаемый равным 70% от общего количества посетителей за последние полчаса до начала мероприятия. Максимальная величина пропускной способности одного досмотрового прохода не должна превышать 300 чел./час.

Инфраструктура площадки позволяет обеспечить быструю эвакуацию зрителей в безопасное место при чрезвычайных ситуациях. При экстренной эвакуации в дополнение к воротам, предназначенным для выхода, при эвакуации также используются эвакуационные ворота. Для расчета достаточности количества эвакуационных проходов принимается требование исходя из необходимости эвакуации посетителей в течение 5 минут с частотой прохода 100 человек на метр ширины эвакуационного прохода в минуту.

Рис. 14. Камеры хранения запрещенных для проноса на мероприятия вещей
При расчете числа мобильных туалетных кабинок нужно учитывать разные факторы:

· количество пользователей;

· продолжительность мероприятия;

· наличие еды и напитков;

· время года и погодные условия;

· площадь проведения и расстояние от разных участков до туалетной зоны.

На каждых 100 женщин необходимо установить две кабинки, на каждых 500 мужчин – одну кабинку и три мобильных писсуара. Это при условии, что на мероприятии длительностью менее пяти часов не подаются напитки и еда. При организации питания количество туалетов необходимо увеличить на 15-20%.

В целом следует отметить, что все меры обеспечения безопасности, описанные в настоящей статье, в большей степени применимы к крупным массовым мероприятиям, с количеством посетителей более 15 тысяч человек единовременно, либо к массовым мероприятиям, проходящим несколько дней.

Вместе с тем безопасности не бывает много. Основной задачей каждого организатора массового мероприятия должно являться такое проведение мероприятия, когда все его посетители вернулись домой живыми и здоровыми.

1.1.3. Спорт и окружающая среда

В проблематике «Спорт и окружающая среда» центральное место занимает проблема здоровья, и все вопросы нужно рассматривать именно под этим углом зрения.



Рис. 15. Проблема окружающей среды
Взаимосвязь здоровья и качества окружающей среды, здоровья и спорта (физической культуры) настолько очевидна, что вряд ли стоит на ней останавливаться.

Вопросы спорта, устойчивого развития и окружающей среды приобретают все большее значение в работе ООН и ЮНЕП – Программе ООН по окружающей среде.

В 1994 году ЮНЕП начала работу по изучению взаимосвязи спорта и окружающей среды, поиска путей и форм взаимовыгодного сотрудничества со спортивными организациями в интересах развития спорта и сохранения и оздоровления окружающей среды, т.е. каким образом спорт может внести свой вклад в сохранение и оздоровление окружающей среды и как окружающая среда и организации, занимающиеся вопросами окружающей среды, могут содействовать развитию спорта и через него на здоровье людей.

Чем вызвана такая постановка вопроса?
Во-первых, спорт тесно связан с природой. Здоровая окружающая среда необходима для здорового занятия спортом, а для многих атлетов именно эта близость с природой служит мотивацией и вдохновением. С другой стороны, нездоровая окружающая среда отбивает у людей охоту заниматься спортом и может подорвать жизнеспособность того или иного места проведения спортивных мероприятий или самого спортивного мероприятия.

Во-вторых, спорт это громадная индустрия. Общий товарооборот этой индустрии доходил в 2005 г. до 3% общемировой экономической деятельности. Например, спортивный товарооборот этой индустрии в Великобритании оценивался наравне с автомобильной и пищевой промышленностями страны. Только один Международный олимпийский комитет зарабатывал почти 2 миллиарда долларов США на спонсорстве и продаже прав на телетрансляции. И как любая индустрия она не может не оставлять свой «экологический след» в природе.

Такой характер спорта оказывает сильное влияние на окружающую среду как положительное, так и отрицательное. То как проводятся спортивные мероприятия, как спортивные компании осуществляют бизнес, как ведут себя спортивные звезды на спортивных площадках и за ее пределами может иметь глубокие последствия.

Влияние спорта на окружающую среду.
Все что мы не делаем, все оказывает влияние на окружающую среду. Например: в спорте поддержание зеленых игровых спортивных площадок требует применения пестицидов и гербицидов, а также миллионов литров воды в год. Плавательные бассейны используют газообразный хлор для обеззараживания воды, а раздевалки протираются хлоркой. Крупные спортивные мероприятия оставляют после себя большое количество отходов. Только после обычного баскетбольного или футбольного матча в США выбрасывается в мусор около 50 тысяч пластиковых стаканчиков. Подсчитано, что каждый зритель оставляет после себя около 2 килограмм пищевых отходов, большинство из которых требует переработки. Это только небольшая иллюстрация того, как спорт влияет на окружающую среду.


Рис. 16. Спорт и окружающая среда
Производители спортивных товаров и организаторы крупных спортивных мероприятий, таких как Олимпийские игры, чемпионаты мира по футболу, велогонка "Тур де Франс" и других, нуждаются в многотысячном штате сотрудников. Они приобретают и потребляют огромное количество ресурсов, производят миллионы потребительских товаров, используют энергию и воду, являются источником твердых отходов, осваивают земли и используют огромное количество транспортных средств. Таким образом, хотя спортивные организации и редко являются крупными загрязнителями, их "экологический след" зачастую весьма глубок. Спортивное снаряжение, спортивная одежда спортивные объекты – все оставляет свой экологический след в окружающей среде.

Таким образом, спортивная деятельность может вести к:

· Разрушению хрупких экосистем,

· Шумовому и световому загрязнению окружающей среды,

· Потреблению большого невозобновляемых ресурсов (топливо, металл, и т.п.), а также природных ресурсов (вода, дерево, бумага и т.п.)

· Дополнительной эмиссии парниковых газов при использовании электроэнергии и различных видов топлива,

· Разрушению озонового слоя (от работы холодильных установок),

· Загрязнению почвы и водных ресурсов при использовании пестицидов,

· Эрозии почвы при строительстве спортивных объектов и от действия болельщиков на спортивных мероприятиях,

· Производству большого количества всевозможных отходов от спортивных объектов и болельщиков.  

Влияние окружающей среды на спортивную деятельность.
Окружающая среда в свою очередь оказывает влияние на спортивную деятельность.

В настоящее время много говорят о глобальном потеплении. И признаков этого становится все больше и больше. 90-е годы были самым теплым десятилетием за последние полвека.

В Арктике температура повысилась на 3-4 градуса. Начиная с 70-х годов арктический лед исчезает со скоростью 3% за декаду. По данным ученых США за 24 летний период наблюдения со спутников толщина льда Северного ледовитого океана достигла рекордно низкого уровня. В Кении, знаменитый ледяной подъем на гору Кения в Алмазном ущелье, который привлекает альпинистов всего мира, растаял.


Рис. 17. Проблемы низковысокогорных лыжных курортов
Имеются проблемы с предсказуемостью в отношении снежного покрова на всех курортах, расположенных на нижних и средних высотах гор. Прогнозируется, что в предстоящие 20-30 лет курорты на высотах 2000-2500 м будут испытывать большие экономические проблемы.

Другой аспект влияния окружающей среды на спорт. Исследования проведенные в Калифорнии, в районах с плохим качеством воздуха, показывают, что дети, занимающиеся спортом рискуют в три раза больше заболеть астмой, чем их сверстники, не занимающиеся спортом. Учитывая, что спорт предполагает здоровую активность, это очень печальная статистика.

Обзор, опубликованный Глобальным спортивным альянсом, одним из партнеров ЮНЕП по работе по проблемам спорта и окружающей среды, показывает, что многие занимающиеся спортом для отдыха, вынуждены менять форму спортивной активности. Они вынуждены прибегать к использованию специальных кремов и ношению длинных шорт, для того, чтобы избежать риска получения солнечных ожогов и даже рака кожи, что является следствием разрушения озонового слоя Земли.

Возрастает также обеспокоенность риском заболевания во время отдыха на морском побережье в результате загрязнения морской среды.

Это лишь небольшая часть примеров того как окружающая среды вносит свои коррективы в занятие спортом.

Общие угрозы спорту от окружающей среды
Загрязнение воздуха внутри и вне помещений, токсические химические вещества, пестициды, загрязнение воды, шумы, табачный дым, разрушение озонового слоя, изменение климата, утеря биоразнообразия и т.п. Все это может быть причиной респираторных заболеваний и проблем с дыханием, психологических нагрузок на организм, плохой слышимости и стресса, кислородного голодания, усиления ультрафиолетового облучения, утраты мест для занятий спортом. Непредсказуемые и экстремальные погодные условия могут создавать трудности занятия спортом в целом.

Долгосрочная стратегия ЮНЕП в области спорта и окружающей среды


Рис. 18. Долгосрочная стратегия ЮНЕП в области спорта и окружающей среды
Стратегия направлена на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества ЮНЕП со многими партнерами в мире спорта, на дальнейшее изучение связей между спортом и окружающей средой, где еще предстоит много сделать.

Каковы основные задачи стратегии «Мичезо». Их три:

· Содействие интеграции экологических соображений в спортивную деятельность.

· Использование популярности спорта в целях повышения осведомленности о проблемах окружающей среды и воспитания общественности, особенно молодежи, в духе уважительного отношения к окружающей среде.

· Содействие развитию спортивной базы и экологически безопасного производства спортивных товаров. Добиваться того, чтобы предприятия по производству спортивных товаров в большей степени сознавали и учитывали воздействие таких товаров на окружающую среду.

Спорт олицетворяет принципы, такие как сотрудничество, терпимость, уважение, которые лежат в основе ценностей ООН и создают условия для лучшего будущего.

Спорт – это один из наиболее популярных видов проведения свободного времени. Миллиарды людей увлекаются тем или иным видом спорта. Это громадная аудитория, к которой имеется возможность обратиться с информацией, касающейся окружающей среды.

Миллионы людей берут пример с мужчин и женщин, добившихся больших успехов в спорте. Выдающиеся спортсмены, которыми восхищаются из-за их честной игры, напряженной работы, коллективизма и сотрудничества, дисциплины, преданности, самоуважения и уважения к другим, могут играть большую роль в формировании в обществе ответственного отношения к окружающей среде.

Спортсмены могли бы играть важную роль в области охраны окружающей среды в качестве посланцев доброй воли и инициаторов природоохранных действий. Благодаря своей значимости и большому влиянию спорт может стать важным фактором в изменении отношения общества к окружающей среде. Спортивные объекты и спортивные мероприятия, где используются более экологически безопасные продукты, системы и технологии, имеют возможность вносить вклад в экономическое развитие на местном уровне и в рост природоохранной индустрии, выступая инициаторами и распространителями положительного опыта.

Спортивные организации могут выступать в качестве катализаторов охраны окружающей среды. Они могут работать как с правительствами, так и с промышленными предприятиями, побуждая их улучшению экологических условий. Так, в бухте Хоумбуш в Сиднее, которая в течение десятилетий вызывала озабоченность в экологическом плане в качестве свалки токсичных отходов, была преобразована в безопасное место для проведения досуга, поскольку она была выбрана в качестве главного места проведения Олимпийских игр. Кстати, летние Олимпийские игры в Сиднее в 2000 году были признаны (на то время) самыми «зелеными» играми и удостоены награды ЮНЕП «Глобал-500», как и ранее зимние Олимпийские игры в Лиллехамере в 1994 г.

1.1.4. Классификация спортивных сооружений



Рис. 19. Открытые и крытые спортивные сооружения

Помимо открытых и крытых выделяют спортивные сооружения с трансформирующимся покрытием (соревнования и тренировочные занятия при хорошей погоде проводятся на открытом воздухе, при плохой и зимой – под крышей); с трансформирующимся залом или крытой спортивной ареной (при необходимости соревнования и тренировочные занятия по одному или нескольким видам спорта могут проходить и изолированных помещениях).

По признаку объемно-пространственной организации основные сооружения могут быть разделены на плоскостные и объемные. Так, к объемным относятся все крытые сооружения, а также часть открытых – ванны, оборудование водоемов для спортивного плавания, водного поло, трамплины для прыжков на лыжах, искусственные трассы для санного спорта, велотреки, гребные каналы и некоторые другие.



Рис. 20. Плоскостные спортивные сооружения
К таким сооружениям относятся: 
· площадки для игры в бадминтон, баскетбол, городки, теннис, гандбол, занятий гимнастикой, боксом, фехтованием, штангой, фигурным катанием на коньках, хоккея с шайбой; 
· поля для игры в футбол, регби, конного спорта, стрельбы из лука, гольфа; 
· легкоатлетические беговые дорожки и секторы, конькобежные дорожки, лыжные и горнолыжные трассы, кроссовые дистанции, дистанции для ориентирования на местности и т.д.

По признаку распространенности основные сооружения делятся на две группы: не зависящие от местных условий, повсеместно распространенные (спортивные залы, ванны бассейнов, поля и площадки) и сооружения, наличие которых зависит от местных условий – природных, экономических, спортивных традиций (сооружения для водных, горных, зимних видов спорта, конного спорта, велотреки и т.п., а также крупные демонстрационные сооружения).

По характеру использования спортивные сооружения подразделяются на универсального и специализированного типов.

Универсальные сооружения с помощью различных трансформаций попеременно используются несколькими видами спорта. Цикл смены вида спорта в таких сооружениях может длиться от нескольких часов до недели. Кроме того, универсальные спортивные сооружения могут иметь расширенную функциональную составляющую, и могут дать возможность проведения не только спортивных мероприятий, но и концертов, выставок, фестивалей. Такие сооружения часто называются многофункциональными.

Сооружения специализированного типа предназначены для одного или нескольких близких видов спорта. Чаще всего это сооружения тех видов спорта, которые требуют специфичных условий или оборудования, а также сооружения международного уровня.

По назначению спортивные сооружения делятся на следующие:

· демонстрационные (для проведения соревнований в присутствии зрителей);

· учебно-тренировочные (преимущественно для проведения спортивных тренировок);

· физкультурно-оздоровительные (для активного отдыха).

В свободное от соревнований время демонстрационные сооружения используют для учебно-тренировочных занятий и активного отдыха.

В связи с тем, что обслуживание населения городов предполагает ступенчатую иерархию спортивных сооружений, можно выделить группы сооружений по градостроительному признаку:

· общегородские спортивные сооружения;
· межрайонные спортивные сооружения;
· районные спортивные сооружения;
· микрорайонные спортивные сооружения.

Кроме того, различают спортивные сооружения промышленной, пригородной и зелёной зон.


Рис. 21. Сооружения эпизодического пользования
Межрайонные и районные спортивные сооружения призваны удовлетворять периодические потребности горожан, и их радиус доступности обычно не превышает 700-1200 метров, что соответствует размещению этих учреждений в центре жилых районов. В таких сооружениях периодически проводятся соревнования местного уровня, действуют специализированные и универсальные спортивные секции. Данные сооружения в силу своего использования называют сооружениями периодического пользования.
Микрорайонные спортивные сооружения представляют собой открытые спортивные площадки, небольшие спортивные залы, обслуживающие местное население ежедневно, и удовлетворяющие повседневные потребности горожан. Радиус доступности таких сооружений не превышает 500 метров, что соответствует их размещению в жилом районе, в микрорайонах и жилых группах. Аналогично первым двум группам, микрорайонные спортивные сооружения называют сооружениями повседневного пользования.

Соответственно, только сооружения повседневного и периодического пользования могут быть размещены на территории жилых районов, и относятся к массовым видам обслуживающих учреждений.

Деление сооружений на эпизодического, периодического и повседневного пользования представляет собой классификацию спортивных сооружений по организации системы ступенчатого обслуживания.

Рассматривая приведённые выше классификации комплексно, появляется возможность разделять спортивные сооружения по смешанному функциональному признаку. Например, крытые спортивные сооружения можно подразделить на следующие типы:









Рис. 22. Типы крытых спортивных сооружений

Состав основных сооружений многообразен и весьма подвижен. Появляются новые виды спорта или модификации существующих, а с ними – и новые сооружения. Рождение новых типов физкультурно-спортивных сооружений происходит и под влиянием технического прогресса, вызвавшего к жизни, например, боулинг, ванны с подъемным дном, искусственными волнами, водопадами, течениями, так, в связи с приспособлением закрывающихся промышленных и сельскохозяйственных зданий и объектов, например, по соображениям экологии.

Под влиянием роста требований изменяются габариты и оборудование сооружений, все большее число видов спорта уходит «под крышу», в связи с чем, возникают новые типы крытых основных сооружений.

Вспомогательные сооружения и помещения – функционально необходимая часть физкультурно-спортивных сооружений, сопутствующая каждому или группе основных сооружений. Исключение – простейшие открытые сооружения при жилых зданиях, детских учреждениях и учреждениях отдыха. Вспомогательные сооружения часто образуют крупные объемы, например, здание Олимпийского центра парусного спорта в Таллинне, или весьма развитые комплексы зданий центров горнолыжного спорта сформированы, в основном, неспортивными сооружениями.

По функциональному назначению вспомогательные сооружения делятся на две группы: группу обслуживания занимающихся и зрителей, специализированного обслуживания занимающихся, хранения и ремонта физкультурно-спортивного оборудования и инвентаря; административно-хозяйственного назначения, жилые помещения.

Группа обслуживания и занимающихся, и зрителей включает вестибюльный блок с гардеробом верхней одежды и санузлами; помещения отдыха (фойе, кулуары, зимние сады), учреждения питания (буфеты, кафе, рестораны), торговые точки (автоматы, ларьки, магазины), культурные и развлекательные учреждения (помещения игровых автоматов, других игр, кино-, видеозалы, бильярд, кегельбан), бытового обслуживания (парикмахерские, косметические кабинеты), помещения клубные и для детей, пришедших с родителями.

При тренировочных сооружениях группа обслуживания или часть ее делается общей для занимающихся и зрителей, но при демонстрационных сооружениях они, как правило, раздельны.

Группа специализированного обслуживания только занимающихся включает блок раздевальных с душевыми и санузлами, медицинский блок, блок восстановительных процедур (массажные, солярии, электро- и светолечение, водные процедуры, сауны, парные бани), тренерские помещения, консультативные пункты, методкабинеты, конференц-залы, пункты проката физкультурно-спортивного инвентаря. Сооружения для передвижения занимающихся к основным сооружениям включают пешеходные, автомобильные, канатные дороги, лифты.

Жилье в зависимости от назначения основного физкультурно-спортивного сооружения может присутствовать среди вспомогательных сооружений и быть представлено различными типами помещений: от палаток до отдельных квартир, гостиничных номеров и отдельных зданий.
Группа хранения и ремонта физкультурно-спортивного оборудования и инвентаря включает места хранения мелкого инвентаря (кладовые), места хранения крупногабаритного оборудования и инвентаря (инвентарные, склады, лыже- и велохранилища, конюшни, эллинги, открытые площадки для хранения, гавани и порты), места ремонта оборудования и инвентаря (мастерские, ветеринарные блоки), капитальные сооружения для перемещения крупногабаритного оборудования и инвентаря (дороги, слипы, тельферы, причалы, плоты). Состав этой группы определяется назначением и рангом основного сооружения.
Группа административно-хозяйственная включает помещения администрации; служебные и бытовые помещения персонала; кладовые и склады хозяйственного оборудования и инвентаря; гаражи моторизированной техники; мастерские ремонта хозяйственного оборудования и инвентаря. Состав такого сооружения определяется назначением и рангом физкультурно-спортивного сооружения.

Сооружения для зрителей очень существенны, поскольку соревнования – неотъемлемый элемент спорта. Главная группа сооружений в этой категории – места для зрителей, трансформируемые и постоянные. Трансформируемые (убирающиеся, сборно-разборные, откидывающиеся, выдвигающиеся), как правило, для небольшого числа зрителей при тренировочных основных сооружениях. Однако их устраивают и при демонстрационных сооружениях. Здесь цель трансформации – создание оптимальной вместимости при различных демонстрационных мероприятиях на арене. В этом случае формируются многотысячные сооружения для зрителей. Стационарные места для зрителей создаются преимущественно в демонстрационных сооружениях, где трибуны могут достигать гигантских размеров.
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Общегородские спортивные сооружения служат потребностям всего городского населения, и чаще всего обслуживают крупные соревнования городского, регионального, межрегионального и международного уровней. Такие сооружения принято называть сооружениями эпизодического пользования.





Плоскостные спортивные сооружения представляют собой участки земли или пола необходимых размеров, имеющие покрытие и специальное оборудование для проведения общефизических упражнений, тренировок и соревнований по отдельным видам спорта.





Спортивные сооружения условно можно поделить на две большие группы: открытые и крытые спортивные сооружения. Наиболее востребованными в России можно назвать именно крытые спортивные сооружения, которые имеют ряд достоинств перед открытыми сооружениями: во-первых, это относительная независимость от климатических условий, во-вторых, возможность применения наиболее сложных и современных технических средств, а, в-третьих, возможность более гибкого и эффективного использования благодаря трансформациям.





Исходя из этого ЮНЕП приняла долгосрочную Стратегию в области спорта и окружающей среды, названную «МИЧЕЗО», что на суахили, субрегиональном языке Юго-Восточной Африки, где расположена штаб-квартира ЮНЕП, означает «спорт», «игры».





По данным исследований, проведенных ЮНЕП, многие низковысотные лыжные курорты сталкиваются с экономическими трудностями и даже разоряются в результате глобального потепления. Эксперты из Университета Цюриха говорят, что уровни выпадения снега в нижних районах гор будут все более непредсказуемыми и ненадежными в предстоящие десятилетия.





В целом же, эксплуатация стандартных спортивных объектов и проведение спортивных мероприятий ведут к росту потребления электроэнергии, загрязнению воздуха, выбросу парниковых газов и увеличению объема удаляемых отходов, а также к разрушению озонового слоя, утрате мест обитания биологических видов и уменьшению биоразнообразия, эрозии почвы и загрязнению воды и воздуха.





В то же время проблема окружающей среды ныне стоит так остро, что ее невозможно обойти чем бы мы ни занимались, чего бы не обсуждали. Она пронизывает все сферы человеческой деятельности и наряду с экономикой и социальной сферой является основным компонентом устойчивого развития.





Камеры хранения запрещенных для проноса на мероприятия вещей размещаются по пути следования к входным КПП. Емкость камер хранения должна быть не менее 4% от вместимости площадки. Минимальный размер ячейки 40х40х45 см.





определение порядка доступа в место проведения мероприятия посетителей, сотрудников специальных и аварийных служб, обеспечение контрольно-пропускного и внутреннего режима





определение маршрутов прибытия на мероприятия посетителей в пешем порядке, на личном и общественном транспорте
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Разработанная концепция согласовывается с правоохранительными органами, собственником объекта (территории) или органами исполнительной власти. На основании согласованной концепции готовятся необходимая документация, схемы, утверждается план мероприятий.





меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места проведения мероприятия
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содержание концепции обеспечения безопасности








Так как на объектах спорта мероприятия проводятся регулярно, представители администрации имеют достаточный опыт разработки и реализации этих мер, описанных в Постановлении Правительства № 353 и согласованных с правоохранительными органами.





Мероприятия по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения спортивных соревнований определяются правами и обязанностями собственников объектов (территорий) и организаторов соревнований (пп. 12-18 Постановления Правительства № 353), инструкцией и планом мероприятий.





Наиболее урегулированными законодательством Российской Федерации являются в настоящее время меры по обеспечению безопасности мест проведения спортивных соревнований.





Система оповещения должна обеспечивать оперативное информирование людей об угрозе совершения или о совершении террористического акта, являться автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами. Количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость на всей территории места массового пребывания людей.





В местах проведения массовых мероприятий должны соблюдаться требования по антитеррористической защищенности, а также требования обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.





Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» понятие места проведения официального спортивного соревнования определено как «объект спорта», а также территория, специально подготовленная для проведения официального спортивного соревнования, включая природные, природно-антропогенные и антропогенные объекты, воздушное пространство над ними.





Владельцы и арендаторы спортивных объектов должны не просто использовать сооружения, но и поддерживать исправность всех систем. Часто бывает так, что объект сдается в эксплуатацию, проходит проверку, получает разрешение на работу и после этого о пожарной безопасности забывают. Нужно помнить, что любые системы склонны к износу, могут выходить из строя. Поэтому стоит следить за исправностью огнетушителей, работоспособностью систем пожаротушения, гидрантов, пожарных стволов и другого оборудования.





эвакуационные нормы – оборудование выходов по ФЗ №123; оценка пожарного риска по ст.6 ФЗ №123





требования к типам роботизированных противопожарных комплексов согласно СП 5.13130.2009





статья 60 Градостроительного кодекса





нормативные документы СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013, СП 1.13130.2009, СП 7.13130.2013








свод правил 332.1325800.2017, устанавливающий нормы возведения и проектирования стадионов, спортивных арен и прочих объектов физической культуры





законодательные акты, регулирующие правила пожарной безопасности спортивных сооружений








4. Расчетные модели (в том числе расчетные схемы, основные предпосылки расчета) строительных конструкций и основания должны отражать действительные условия работы здания или сооружения, отвечающие рассматриваемой расчетной ситуации.





нарушение эксплуатационной пригодности и иными явлениями, связанными с угрозой причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений





потеря устойчивости формы





разрушение любого характера








характеристика запредельного состояния строительных конструкций и основания по прочности и устойчивости











� Источник: [6].


� Источники: [1, 5].


� Источник: [3].


� Источник: [4].


� Источник: [2].
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