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Студент должен знать:
1. классификацию внешних запоминающих устройств;
1. принцип действия и основные компоненты дисковода FDD;
1. характеристики и режимы работы накопителя на жестких магнитных дисках;
1. принцип работы приводов магнитооптических и компакт-дисков;
1. форматы оптических и магнитооптических дисков; 
1. принцип работы стримера;

Основные дидактические единицы
Назначение и классификация внешних запоминающих устройств.
Накопители на гибких магнитных дисках: принцип действия, основные компоненты, технические характеристики. Подключение накопителей. Логическая структура дискет.
Накопители на жестких магнитных дисках (НЖМД): принцип работы, форм-факторы, типы. Конструкция и основные узлы НЖМД. Основные характеристики. Режимы работы. Контроллеры и подключение НЖМД. Современные модели накопителей. Логическая структура жесткого диска. Форматирование магнитных дисков. Утилиты обслуживания  жестких магнитных дисков. 
Приводы CD-R (RW), DVD-R (RW): принципы работы, конструкция и основные компоненты, технические характеристики. Организация данных на диске. Режимы записи. Характеристики компакт-дисков.
Магнитооптические накопители: принципы работы, конструкция и основные компоненты, технические характеристики. Логическая структура и формат дисков. 
Накопители на магнитных лентах. Принцип размещения информации на магнитных лентах. Конструкции лентопротяжных механизмов. Структура данных на МЛ. Устройства записи-считывания информации с МЛ. Картриджи с магнитными лентами. Современные модели стримеров.
Внешние устройства хранения информации: флэш-накопители, ZIP-накопители и др. Принцип работы, основные технические характеристики. 

Тест   « Устройства внутренней памяти»
Вариант 1
1.	К внутренней памяти  компьютера не относятся:
А) ОЗУ; 	Б) ПЗУ;		В) CMOS;		Г) жесткий диск.
2.	Свойством ОЗУ является:
А) энергозависимость;			В) перезапись информации;	
Б) энергонезависимость;			Г) долговременное хранение информации.
3.	Свойством ПЗУ является:
А) только чтение информации;			В) перезапись информации;
Б) энергозависимость;			Г) кратковременное хранение информации.
4.	Энергозависимость является свойством памяти:
А) CMOS память; 	Б) Flash-память;	В) ПЗУ;      Г) ОЗУ.
5.	Что является ячейкой статической  памяти я:
А) триггер; 	Б) микроконденсатор;	В) регистр;	   Г) файл.
6.	Каждый байт ОЗУ имеет:
А) имя;	Б) адрес;		В) индекс;		Г) название.
7.	Физически ОЗУ реализуется на:
А) катушках индуктивности;    			Б) резисторах;    
В) триггерах и конденсаторах; 			Г) диодах.
8.	Наименьшая адресуемая часть оперативной памяти:
А) бит;	Б) килобайт;	В) файл		Г) байт.
9.	ОЗУ размещается:
А) в процессоре;  			 Б) на жестком диске;  	  
  В) на магистрали;  			 Г) на материнской плате.
10. В чем измеряется скорость работы памяти:
А) бит/с;	Б) сек;		В) нс;		Г)   байт/с.

 Вариант 2 
1.	К внутренней памяти  компьютера относятся:
А) Флэш-карта; 	Б) жесткий диск;		В) CMOS;		Г) ПЗУ;
2.	Свойством ОЗУ  не является:
А) дискретность;    Б) массовость;   В) адресуемость;	Г) энергозависимость.
3.	Свойством ПЗУ является:
А) только чтение информации;			В) перезапись информации;
Б) энергозависимость;			Г) кратковременное хранение информации.
4.	Свойством CMOS является:
А) энергозависимость;			В) перезапись информации;
Б) только чтение информации;			Г) кратковременное хранение информации.
5.	Наименьшим элементом оперативной памяти является:
А) ячейка; 	Б) регистр;		В) байт;	Г) файл.
6.	Машинное слово измеряется в:
А) битах;	Б) байтах;		В) миллиметрах;	Г) пикселях.
7.	Что является ячейкой динамической памяти:
А) триггер; 	Б) микроконденсатор;		В) регистр;	Г) файл.
8.	Наименьшая частица памяти компьютера:
А) бит;	Б) килобайт;		В) файл		Г) байт.
9.	В ОЗУ доступ к любой ячейке памяти осуществляется:
А) в любой момент времени;  	  Б) в определенный момент времени;  
В) по определенной команде.
10. Объем ОЗУ измеряется:
А) в ячейках;	В) в байтах;	Б) в МГц;	Г) в пикселях.
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