ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУРСАВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «ИНТЕГРАЛ»



                                                                     





ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ
«Дефектовка коленчатого вала»
по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей»

для реализации мероприятий 
в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» 
















с. Курсавка
2025




Программа разработана для проведения профессиональной пробы по профессиональному направлению Слесарь по ремонту автомобилей

Организация-разработчик: ГБПОУ «Курсавский региональный  колледж «Интеграл» 
Разработчик: Улыбашев А.В. преподаватель ГБПОУ КРК «Интеграл».

Рассмотрена, утверждена и рекомендована к применению на заседании Методического совета ГБПОУ КРК «Интеграл».
Протокол № 8 от 25.09.2025г.
[bookmark: _GoBack]
Председатель     Методического   совета                           И.А.Колодко     




357070  Ставропольский край,
Андроповский район,
с.Курсавка, ул. Титова, 15
тел.: 8(86556)6-39-82, 6-39-83
факс:6-39-79
krk@mosk.stavregion.ru 






Паспорт программы профессиональной пробы
Профессиональная среда: индустриальная
Наименование начальной группы занятий: слесарь по ремонту автомобилей 
Вид профессиональной пробы: Базовый 
Формат проведения: Очный
Продолжительность: 90 минут  
Классы: 10, 11    

 Содержание программы.
1. Введение (10 мин.)
1. Краткое описание профессиональной деятельности. 
Слесарь по ремонту автомобилей — это специалист, занимающийся диагностикой, обслуживанием и ремонтом различных систем и агрегатов автомобиля. Работа включает в себя поиск и устранение неисправностей, замену изношенных или поврежденных деталей, а также проведение плановых технических осмотров и обслуживания транспортных средств.
Эта профессия требует технических знаний о строении и функционировании автомобильных систем, умения работать с различными инструментами и оборудованием, а также способности к решению сложных технических задач. Слесари по ремонту автомобилей должны постоянно обновлять свои знания и навыки, чтобы соответствовать меняющимся технологиям в автомобильной индустрии.
2. Место и перспективы профессионального направления в современной экономике региона, страны, мира. 
Слесари по ремонту автомобилей могут найти занятость в различных местах, связанных с автомобильной индустрией и техническим обслуживанием транспортных средств. Вот основные места работы для слесарей по ремонту автомобилей:
Автосервисы и автомастерские: Работа в частных или сетевых сервисных центрах, где осуществляется широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Дилерские центры: Работа в сервисных центрах при дилерских автосалонах, специализирующихся на конкретных марках и моделях автомобилей.
Специализированные ремонтные мастерские: Работа в мастерских, специализирующихся на определенном типе работ, например, в трансмиссионных или двигательных мастерских.
Автопарки и транспортные компании: Работа в автопарках, транспортных и логистических компаниях, обслуживающих собственный парк автомобилей.
Государственные учреждения: Работа в государственных или муниципальных учреждениях, в отделах, занимающихся обслуживанием служебного автотранспорта.
Учебные учреждения: Преподавание или работа в образовательных учреждениях, обучающих будущих специалистов автосервиса.
Самозанятость: Некоторые слесари открывают собственные мастерские или работают на дому, предлагая услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Будущее профессии слесаря по ремонту автомобилей
Новые технологии оказывают значительное влияние на профессию слесаря по ремонту автомобилей, внося изменения в рабочие процессы, требования к навыкам и характер выполняемых задач. Так внедрение автомобилей с электрическим двигателем, беспилотных автомобилей несомненно повлияет на спрос и характер работы в области ремонта и обслуживания автомобилей, требуя от слесарей новых знаний и навыков. Вот основные направления этих изменений.
Автоматизация и цифровые технологии:
Диагностическое оборудование: современные автомобили оснащаются сложными электронными системами, требующими использования расширенного диагностического оборудования и программного обеспечения для поиска и устранения неисправностей.
Электрические и гибридные транспортные средства: растущая популярность электрических и гибридных автомобилей требует от слесарей знаний в области электротехники и электроники.
Беспилотные автомобили:
Новые системы и технологии: беспилотные автомобили оснащены продвинутыми системами управления, датчиками и программным обеспечением. Слесарям потребуется освоить эти новые технологии для диагностики и ремонта.
Обучение и специализация: с ростом числа беспилотных автомобилей на дорогах слесарям может потребоваться специализированное обучение для работы с ними, особенно в области электроники, программирования и систем безопасности.
Изменение вида работ: ремонт и обслуживание беспилотных автомобилей могут сосредоточиться на электронных и программных компонентах больше, чем на традиционных механических аспектах.
Безопасность и регулирование: работа с беспилотными автомобилями может включать соблюдение новых норм безопасности и стандартов, учитывая их высокий уровень автоматизации и связь с системами управления движением.
Работа с большими данными: в беспилотных автомобилях активно используются данные для работы систем. Слесарям может потребоваться умение работать с этими данными для диагностики и устранения неполадок.
3.  Необходимые навыки и знания для овладения профессией 
Специалист должен уметь:
производить техническое обслуживание автомобильных двигателей,
производить техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей,
производить техническое обслуживание автомобильных трансмиссий,
производить техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобилей,
производить техническое обслуживание автомобильных кузовов.
Специалист должен знать:
технологию текущего ремонта автомобильных двигателей,
технологию текущего ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем автомобилей,
технологию текущего ремонта автомобильных трансмиссий,
технологию текущего ремонта ходовой части и механизмов управления автомобилей.
4. Интересные факта о профессиональном направлении. 
Первые слесаря по ремонту транспортных средств появились еще в середине XVIII века в странах, где ранее всего появился транспорт, способный передвигаться самостоятельно. С тех пор самодвижущиеся механизмы постоянно изменялись и совершенствовались. Но любому механизму нужен уход и ремонт, поэтому требовались специально обученные и хорошо разбирающиеся в конструкции автомобиля люди.
    К этой профессии имеют отношение даже венценосные особы современного мира. Есть интересный факт из истории жизни королевы Великобритании Елизаветы. Специальность Елизаветы – автомеханик.
5. Связь профессиональной пробы с реальной деятельностью.
Профессия слесаря по ремонту автомобилей остаётся востребованной в обществе по нескольким ключевым причинам:
Распространенность автомобилей: Автомобили являются неотъемлемой частью повседневной жизни большинства людей, и их количество постоянно растет, что создаёт стабильный спрос на ремонт и обслуживание, требует глубоких знаний и специализированных навыков для их обслуживания и ремонта. Для поддержания безопасности, надёжности и эффективности автомобилей необходимо регулярное профессиональное обслуживание.
Экономическая выгода ремонта: Ремонт и восстановление автомобилей часто являются более экономичным решением, чем покупка новых, что способствует спросу на услуги слесарей.
Специализированные услуги: Специализированные услуги, такие как ремонт конкретных марок или моделей автомобилей, а также работа с гибридными и электрическими транспортными средствами, требуют квалифицированных специалистов.
Эти факторы обеспечивают стабильный и долгосрочный спрос на профессиональные услуги слесарей по ремонту автомобилей.
6. Цели и задачи (ожидаемые результаты) профессиональной пробы 
Цель: познакомиться с особенностями и содержанием труда слесаря по ремонту автомобилей, оценить свои склонности и способности к данному виду деятельности, а также сформировать начальные профессиональные навыки. 
Задачи: 
-	изучение основных инструментов и материалов; 
-	освоение базовых приемов работы по ремонту автомобилей; 
-	производить техническое обслуживание автомобильных узлов (дефектовка коленчатого вала); 
-	соблюдение техники безопасности и понимание требований к качеству. 
Форма: практическое задание.
Элементы технологий: информационно-коммуникативная, развивающего обучения, здоровьесберегающая, творческого обучения.
Методы обучения: словесный, иллюстративный, практический, репродуктивный. 






7. Постановка задачи (5 мин).
Дефектовка коленчатого вала.
Определить величину износа шатунных и коренных шеек коленчатого вала. Сравнить полученные результаты с номинальными размерами. Дать заключение о состоянии коренных шеек на основании технической документации.
8.Выполнение задания (60мин.)
Выполнение задания в соответствии с технической документацией.
	1
	Установил коленчатый вал в призмы

	2
	Выполнил протирку шеек коленчатого вала сухой ветошью

	3
	Выполнил калибровку микрометра 25-50

	4
	Выполнил замеры 1й шатунной шейки

	5
	Результат соответствует истинному размеру

	6
	Выполнил замеры 2й шатунной шейки

	7
	Результат соответствует истинному размеру

	8
	Выполнил замеры 3й шатунной шейки

	9
	Результат соответствует истинному размеру

	10
	Выполнил замеры 4й шатунной шейки

	11
	Результат соответствует истинному размеру

	12
	Дал заключение о состоянии шатунных шеек на основании

	13
	технической документации

	14
	Выполнил калибровку микрометра 50-75

	15
	Выполнил замеры 1й коренной шейки

	16
	Результат соответствует истинному размеру

	17
	Выполнил замеры 2й коренной шейки

	18
	Результат соответствует истинному размеру

	19
	Выполнил замеры 3й коренной шейки

	20
	Результат соответствует истинному размеру

	21
	Выполнил замеры 4й коренной шейки

	22
	Результат соответствует истинному размеру

	23
	Выполнил замеры 5й коренной шейки

	24
	Результат соответствует истинному размеру

	25
	Дал заключение о состоянии коренных шеек на основании

	
	технической документации



Рекомендации для наставника по организации процесса выполнения задания  
	Установил коленчатый вал в призмы
	Да/Нет

	Выполнил протирку шеек коленчатого вала сухой ветошью
	Да/Нет

	Выполнил калибровку микрометра 25-50
	Да/Нет

	Выполнил замеры 1й шатунной шейки
	Да/Нет

	Результат соответствует истинному размеру
	Да/Нет

	Выполнил замеры 2й шатунной шейки
	Да/Нет

	Результат соответствует истинному размеру
	Да/Нет

	Выполнил замеры 3й шатунной шейки
	Да/Нет

	Результат соответствует истинному размеру
	Да/Нет

	Выполнил замеры 4й шатунной шейки
	Да/Нет

	Результат соответствует истинному размеру
	Да/Нет

	Дал заключение о состоянии шатунных шеек на основании
	Да/Нет

	технической документации
	

	Выполнил калибровку микрометра 50-75
	Да/Нет

	Выполнил замеры 1й коренной шейки
	Да/Нет

	Результат соответствует истинному размеру
	Да/Нет

	Выполнил замеры 2й коренной шейки
	Да/Нет

	Результат соответствует истинному размеру
	Да/Нет

	Выполнил замеры 3й коренной шейки
	Да/Нет

	Результат соответствует истинному размеру
	Да/Нет

	Выполнил замеры 4й коренной шейки
	Да/Нет

	Результат соответствует истинному размеру
	Да/Нет

	Выполнил замеры 5й коренной шейки
	Да/Нет

	Результат соответствует истинному размеру
	Да/Нет

	Дал заключение о состоянии коренных шеек на основании
	Да/Нет

	технической документации
	



9.Контроль, оценка и рефлексия (15 мин.)
1.Критерии успешного выполнения задания
•	Соблюдение технологии метрологических измерений
•	Соблюдение техники безопасности
•	Аккуратность, внимательность.
2. Вопросы для рефлексии учащихся
Для проведения рефлексии преподаватель предложит обучающимся следующее облако «тегов», которые необходимо дополнить:
· сегодня я узнал...
· было трудно…
· я понял, что…
· я научился…
· я смог…
· было интересно узнать, что…
· меня удивило…
· мне захотелось…
Инфраструктурный лист

	[bookmark: _Hlk13065239]Наименование
	Рекомендуемые технические характеристики с необходимыми примечаниями
	Количество
 
	На группу
3 чел.
	Степень необходимости
(необходимо/
опционально)

	Двигатель
	Двигатель внутреннего сгорания легкового автомобиля с ременным приводом
газораспределительного механизма
	1
	1
	Необходимо

	Кантователь
	Кантователь поворотный для агрегатов, грузоподъемность до 150 кг
	1
	1
	Необходимо

	Набор инструмента
	Набор ручного слесарного инструмента состоящего из воротка/трещотки, набора накидных слесарных головок
	1
	1
	Необходимо

	Динамометрический ключ
	Динамометрический ключ 525, 19-110.
	1
	1
	Необходимо



Приложения и дополнения 

	Ссылка
	Комментарий

	https://bibiauto.club/remont/defektovka-dvigatelya.html 

	Дефектовка                                                                                                    двигателя




